# update now

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  UTM / アップデートマネージャー

## 構文

コマンド構文

`# update RESOURCE now`

## コマンド説明

更新可能リソースの最新版をチェックし、必要ならば更新する。
なお、更新チェックは各リソースを使用する機能が有効なときだけ行われる。
また、すでに定期スケジュールによって更新チェックが行われている最中の場合は、本コマンドによる手動の更新チェックはスキップされる。

## パラメーター

`RESOURCE`
  リソース名
  `dpi_procera_app_db`
    アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能のアプリケーションシグネチャデータベース（provider procera）
  `av_kaspersky_stream`
    マルウェアプロテクション機能のマルウェアシグネチャデータベース（provider kaspersky）
  `iprep_lac_rules`
    IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能のIPレピュテーションデータベース（provider lac）
  `iprep_et_rules`
    IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能のIPレピュテーションデータベース（provider proofpoint）
  `ips_et_rules`
    アドバンスドIPS機能のIPSデータベース（provider proofpoint）
  `geoip_db`
    GeoIP国別IPアドレスデータベース（GeoIPによるエンティティ―定義）

## 使用例

現在有効化されている機能の更新可能リソースをすべて更新する。

    awplus# update all now

IPレピュテーション機能のIPレピュテーションデータベースを更新する。

    awplus# update iprep_et_rules now

## 注意・補足事項

本コマンドを実行する場合は、ドメイン名解決を行うためにDNS問い合わせ機能の設定が必要。同機能の有効・無効はip domain-lookupコマンド（初期状態で有効）で、参照先DNSサーバーの手動設定はip name-serverコマンド（初期状態では未設定）で行う。なお、DNSサーバーアドレスは、PPPやDHCPでIPアドレスを取得するときに自動登録することも可能。
ファイアウォール機能を使用している環境で本コマンドを実行する場合は、インターネット上のサーバーにアクセスするため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTPS通信を許可する必要がある。
また、アプリケーションコントロール（DPI）機能でサンドバイン社のアプリケーションシグネチャデータベースを使用している場合は、本製品からインターネットへのSSL/TCP通信も許可すること。

## 関連コマンド