# ip igmp

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip igmp`

## コマンド説明

対象インターフェースでIGMP Querier機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、対象インターフェースのIGMP関連設定（IGMPプロキシーを含む）をすべて削除し、初期設定に戻す。

## 使用例

eth0インターフェースでIGMP Querier機能を有効にする。

    awplus(config)# interface eth0
    awplus(config-if)# ip igmp

eth1インターフェースのIGMP関連設定をすべて初期状態に戻す。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# no ip igmp

## 注意・補足事項

マルチキャストルーティングを行うインターフェース（PIM-SM、IGMPプロキシーを有効化する各インターフェース）では、原則としてPIM-SM、IGMPプロキシーとIGMPをペアで設定すること。
本コマンドをno形式で実行した場合は、対象インターフェースのIGMP関連設定（IGMPプロキシーを含む）がすべて削除され、結果的にIGMP関連設定が初期状態に戻るので注意すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド