# show ipv6 rip interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 rip interface [IFNAME]`

## コマンド説明

各インターフェースにおけるRIPngの状態を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  IPv6インターフェース名。省略時はIPv6アドレス設定可能なすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus> show ipv6 rip interface
    lo is up, line protocol is up
      RIPng is not enabled on this interface
    eth1 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:10::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64
    eth2 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:20::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## 関連コマンド