# virtual-ipv6

モード
  VRRPモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# virtual-ipv6 X:X::X:X {master|backup}{primary|secondary}`

`(config-router)# no virtual-ipv6`

## コマンド説明

対象バーチャルルーターが使用するバーチャルIPv6アドレス（プライマリーIPアドレス、セカンダリーIPアドレス）を設定する。
プライマリーIPアドレスは必ずIPv6リンクローカルアドレスを指定する。
セカンダリーIPアドレスはIPv6グローバルアドレスも指定可能。
no形式で実行した場合はバーチャルIPv6アドレスの設定を削除する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  バーチャルIPv6アドレス。LAN上ホストのデフォルトゲートウェイアドレスには、このIPv6アドレスを設定する。router ipv6 vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実IPv6アドレスと同じである必要はない。
`master`
  バーチャルルーターの初期状態をマスターに設定する。X:X::X:Xに指定するIPv6アドレスが、router ipv6 vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実IPv6アドレスと一致している場合（バーチャルIPv6アドレスを実際に保有している場合）はこちらを指定すること。
`backup`
  バーチャルルーターの初期状態をバックアップに設定する。X:X::X:Xに指定するIPv6アドレスが、router ipv6 vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実IPv6アドレスでない場合はこちらを指定すること。
`primary`
  指定したアドレスをプライマリーIPアドレスとして設定する。本パラメーター省略時もプライマリーとして扱われる。
`secondary`
  指定したアドレスをセカンダリーIPアドレスとして設定する。

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# router ipv6 vrrp 3 eth1
    awplus(config-router)# virtual-ipv6 fe80::1 master

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド