# snmp trap link-status trap-delay

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# snmp trap link-status trap-delay <0-60>`

`(config-if)# [no] snmp trap link-status trap-delay`

## コマンド説明

対象インターフェースのリンクステータスが変化したときに、生成されるSNMPのリンクステータス通知メッセージ（リンクトラップ）を送信するまでの待機時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0秒（即座にリンクトラップを送信する）。
本コマンドの設定は、snmp trap link-statusコマンドで有効にしたリンクトラップ（標準MIBのlinkUp/linkDownトラップ、または、プライベートMIBのatLinkUp/atLinkDownトラップのどちらか一方）に対して適用される。

## パラメーター

`<0-60>`
  リンクトラップを送信するまでの待機時間（秒）。初期値は0

## 使用例

eth1インターフェースのリンクステータスが変化してからリンクトラップを送信するまで20秒間待機するよう設定する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# snmp trap link-status trap-delay 20

## コマンドツリー

## 関連コマンド