# ipv6 mld

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 mld`

## コマンド説明

対象インターフェースでMLD機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、対象インターフェースのMLD関連設定をすべて削除し、初期設定に戻す。
初期状態ではMLD機能は無効。

## 使用例

vlan10インターフェースでMLD機能を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ipv6 mld

vlan20インターフェースのMLD関連設定をすべて初期状態に戻す。

    awplus(config)# interface vlan20
    awplus(config-if)# no ipv6 mld

## 注意・補足事項

マルチキャストルーティングを行うインターフェース（スタティックIPv6マルチキャストルーティングにおける上下流インターフェース、および、PIM-SMv6を有効化する各インターフェース）では、MLD機能を有効にすること。
本コマンドをno形式で実行した場合は、対象インターフェースのMLD関連設定（MLD Snoopingを含む）がすべて削除され、結果的にMLD関連設定が初期状態に戻るので注意すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド