# IPv6 / 経路制御

IPv6におけるスタティックな経路制御について解説します。
Note

本製品のIPv6ホスト機能はつねに有効なため、インターフェースにIPv6アドレスを設定するだけでIPv6ホストとしての動作が可能です。ただし、IPv6パケットの転送機能（IPv6ルーティング）は初期設定で無効なため、IPv6ルーターとして動作させる場合は同機能の有効化（ipv6 forwardingコマンド）が必要です。

Note

ICMP Redirect（IPv4/IPv6）の送受信は未サポートです。

## 基本設定

スタティック経路を登録するには、グローバルコンフィグモードのipv6 routeコマンドを使います。

- ネクストホップをグローバルアドレスで指定する場合は、次のように宛先ネットワークアドレスとネクストホップアドレスを指定します。

      AT-vFW-app(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1

- ネクストホップアドレスをリンクローカルアドレスで指定する場合は、ネクストホップアドレスとともに送出インターフェース名を指定してください。

      AT-vFW-app(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 fe80::1 eth0

- デフォルト経路は「::/0」（「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形）で表します。

      AT-vFW-app(config)# ipv6 route ::/0 fe80::2 eth0

スタティック経路を削除するにはipv6 routeコマンドをno形式で実行します。

    AT-vFW-app(config)# no ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1

IPv6の経路表を確認するにはshow ipv6 route databaseコマンド、show ipv6 routeコマンドを実行します。

    AT-vFW-app> show ipv6 route database
    AT-vFW-app> show ipv6 route