# show ip rip interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`> show ip rip interface [IFNAME]`

## コマンド説明

各インターフェースにおけるRIPの状態を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  IPインターフェース名。省略時はIPアドレス設定可能なすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus> show ip rip interface
    lo is up, line protocol is up
      RIP is not enabled on this interface
    eth1 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIP
        Receive RIP packets
        Send RIP packets
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IP interface address:
          172.16.10.1/24
    eth2 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIP
        Receive RIP packets
        Send RIP packets
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IP interface address:
          172.21.10.1/24

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
networkコマンド（RIPモード）で複数のRIPインターフェースを包含する大きなネットワークアドレスを指定した場合、たとえば「network 192.168.0.0/16」で「192.168.10.0/24」、「192.168.20.0/24」、「192.168.30.0/24」の3インターフェースを一括指定したような場合、本コマンドでは該当ネットワーク内のRIPインターフェースは表示されない。該当ネットワーク外でインターフェースのIPアドレス/マスク長とnetworkコマンド（RIPモード）の指定が一致するRIPインターフェース、および、networkコマンド（RIPモード）でインターフェース名を指定したRIPインターフェースは表示される。

## 関連コマンド