# ip directed-broadcast

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / IPインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip directed-broadcast`

## コマンド説明

対象IPインターフェース配下のネットワークに対して、他インターフェースからのディレクティドブロードキャストパケットを転送するよう設定する。
no形式で実行した場合は、対象IPインターフェース配下のネットワークに対して、他インターフェースからのディレクティドブロードキャストパケットを転送しないよう設定する。
初期設定は転送しない。

## 使用例

他のインターフェースからeth0へのディレクティドブロードキャストパケットを転送するよう設定する。たとえば、eth0配下のネットワークが172.16.20.0/24なら、eth0へのディレクティドブロードキャストパケットは、終点IPアドレス172.16.20.255を持つIPパケットとなる。

    awplus(config)# interface eth0
    awplus(config-if)# ip directed-broadcast

eth0にディレクティドブロードキャストパケットを転送しないよう設定する。

    awplus(config)# interface eth0
    awplus(config-if)# no ip directed-broadcast

## コマンドツリー

## 関連コマンド