# tunnel remote name

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel remote name IDSTRING`

`(config-if)# no tunnel remote name`

## コマンド説明

IPsecによる保護（tunnel protection ipsec）を使用する対象トンネルインターフェースにおいて、ISAKMPネゴシエーション時に対向装置から受け取ることを期待するIDペイロードの内容（対向装置ID）を指定する。
no形式で実行した場合は対向装置IDの指定を削除する。
初期状態では対向装置IDは未指定。この場合、対向装置から受信したISAKMPパケットの始点アドレスを対向装置IDとして期待する。

## パラメーター

`IDSTRING`
  IDペイロードに格納されていることを期待する対向装置ID。次のいずれかの形式で指定する
  `HOSTNAME`
    ドメイン名（例：bar.example.com）
  `USER@HOSTNAME`
    ユーザー名付きドメイン名（例：beta@bar.example.com）

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel1のISAKMP対向装置IDとして「office2」を期待する。

    AT-vFW-app(config)# interface tunnel1
    AT-vFW-app(config-if)# tunnel remote name office2

## コマンドツリー

## 関連コマンド