# passive-interface

モード
  RIPngモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] passive-interface IFNAME`

## コマンド説明

指定したIPv6インターフェースをRIPngのパッシブインターフェースに設定する。
パッシブインターフェースではRIPngパケットの受信のみを行い、ブロードキャストやマルチキャストによる送信は行わない（neighborコマンドで指定したRIPngルーターへのユニキャスト送信は行う）。
no形式で実行した場合は、指定したインターフェースをパッシブインターフェースでない通常のRIPngインターフェースに戻す。

## パラメーター

`IFNAME`
  IPv6インターフェース名

## 使用例

eth1、eth2でRIPngを有効にする。eth2はパッシブインターフェースに設定する。これにより、eth2からはRIPngパケットが送信されなくなる。ただし、eth1からは、eth2の直結経路が通知される。また、eth2で受信したRIPngパケット内の経路情報もeth1から通知される。

    awplus(config)# router ipv6 rip
    awplus(config-router)# passive-interface eth2
    awplus(config-router)# exit
    awplus(config)# interface eth1,eth2
    awplus(config-if)# ipv6 router rip

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。
パッシブインターフェースを設定する場合、本コマンドでインターフェースを指定するだけでなく、各インターフェースに対してipv6 router ripコマンドを実行してRIPngを有効化し、該当インターフェースの直結ネットワークがRIPngの通知対象になるよう設定しておく必要があるので注意。
パッシブインターフェースであっても、neighborコマンドで指定されたRIPngルーターへはユニキャストのRIPngパケットが送信される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド