# 設定例集#117: SD-WANロードバランス（単一Ethインターフェース使用構成）

センター・拠点間を2本のインターネットVPN回線で接続している構成において、センター側 eth0、拠点側 vlan11 からの通信はつねに ISP-A 側のVPN回線を用いますが、センター側 eth1、拠点側 vlan21 からの通信は、SD-WANロードバランス機能を利用して2本のVPN回線の状態を監視し、状態のよいほうを選択して通信します。どちらかの回線で障害が発生した場合は、もう一方の回線を使用して通信を行います。
本例ではルーターAを本製品とし、ルーターBは弊社AT-AR4050Sを想定しています。

## 構成

| ルーターA （本製品） | ルーターB （AR4050S）
ISP-Aから提供された情報
接続用ユーザー名 | user01@ispA | user02@ispA
接続用パスワード | isppasswdA-01 | isppasswdA-02
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1 | 10.0.0.2
ISP-Bから提供された情報
接続用ユーザー名 | user01@ispB | user02@ispB
接続用パスワード | isppasswdB-01 | isppasswdB-02
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.1.0.1 | 10.1.0.2
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth2 | eth1
WAN側IPアドレス(1) | 10.0.0.1/32 (ppp0) | 10.0.0.2/32 (ppp0)
WAN側IPアドレス(2) | 10.1.0.1/32 (ppp1) | 10.1.0.2/32 (ppp1)
LAN側IPアドレス(1) | 192.168.10.1/24 (eth0) | 192.168.11.1/24 (vlan11)
LAN側IPアドレス(2) | 192.168.20.1/24 (eth1) | 192.168.21.1/24 (vlan21)
IPsecトンネルIPアドレス(1) | 172.16.0.1/30 （tunnel0） | 172.16.0.2/30 （tunnel0）
IPsecトンネルIPアドレス(2) | 172.16.0.5/30 （tunnel1） | 172.16.0.6/30 （tunnel1）

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間（tunnel0）: secret1
- ルーターA・B間（tunnel1）: secret2

## AT-NFV-APLの事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-NFV-APL側で以下のような設定を行っていることを前提としています。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
事前設定の流れについては「AT-NFV-APL」/「準備」をご覧ください。

Note

10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

### 管理IPアドレス

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

インターフェース | IPアドレス
br0 | 192.168.10.254/24

### ブリッジ

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth6 | 1 | 1
eth7～eth9 | 2 | 2
eth10 | 未所属

### 仮想インターフェース割り当て

vFirewallアプリケーションインスタンスの初期設定時には、下記のように仮想インターフェースを割り当てます。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.10.1/24
eth1 | Virtual | 2 | - | 未指定
eth2 | Physical | - | eth10 | 未指定

## ルーターA（本製品）の設定

1. WANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp0とppp1を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth2
        encapsulation ppp 0
        encapsulation ppp 1

2. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user01@ispA
        ppp password isppasswdA-01
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

3. 同様にしてPPPインターフェースppp1に対し、PPPoE接続のための設定を行います。

       interface ppp1
        keepalive
        ppp username user01@ispB
        ppp password isppasswdB-01
        ip address 10.1.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースeth0のIPアドレスは、AT-NFV-APLの事前設定時に設定済みのため、次のコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.10.1/24

5. LAN側インターフェースeth1にIPアドレスを設定します。

       interface eth1
        ip address 192.168.20.1/24

6. ファイアウォール、NAT、ポリシーベースルーティング（PBR）のルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network peer
         ip subnet 192.168.11.0/24
         ip subnet 192.168.21.0/24
        network tun
         ip subnet 172.16.0.0/30
         ip subnet 172.16.0.4/30
        network eth0
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network eth1
         ip subnet 192.168.20.0/24

7. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan1
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1
        network wan2
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
         host ppp1
          ip address 10.1.0.1

8. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   ESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

9. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        dport 500

10. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30 - ppp0(wan1)から外部への通信を許可します
    ・rule 40 - ppp0(wan1)上でISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50 - ppp0(wan1)上でESPパケットを許可します
    ・rule 60 - ppp1(wan2)から外部への通信を許可します
    ・rule 70 - ppp1(wan2)上でISAKMPパケットを許可します
    ・rule 80 - ppp1(wan2)上でESPパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from public.wan1.ppp0 to public.wan1
         rule 40 permit isakmp from public.wan1 to public.wan1.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan1 to public.wan1.ppp0
         rule 60 permit any from public.wan2.ppp1 to public.wan2
         rule 70 permit isakmp from public.wan2 to public.wan2.ppp1
         rule 80 permit esp from public.wan2 to public.wan2.ppp1
         protect

11. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - 内部のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public.wan1 with src public.wan1.ppp0
         rule 20 masq any from private to public.wan2 with src public.wan2.ppp1
         enable

12. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.2
        crypto isakmp key secret2 address 10.1.0.2

13. ここから、SD-WANロードバランス機能において、VPN回線の状況を調べるために使うリンク監視機能の設定を行います。
    最初にISP-A側（tunnel0側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE0」を作成します。linkmon probeでプローブを作成し、以下の各パラメーターを設定します。
    ・調査パケットの送信先（destination）
    ・調査パケットの送出インターフェース（egress interface）
    ・調査パケットの始点アドレス（source）
    ・リンク監視プローブの有効化（enable）
    リンク監視機能の詳細は「トラフィック制御」/「SD-WANロードバランス」をご覧ください。

        linkmon probe name PROBE0
         destination 172.16.0.2
         egress interface tunnel0
         source tunnel0
         enable

14. 同様にして、ISP-B側（tunnel1側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE1」を作成します。

        linkmon probe name PROBE1
         destination 172.16.0.6
         egress interface tunnel1
         source tunnel1
         enable

15. ロードバランス対象のVPN回線（ネクストホップ）をリンク監視グループ「probegroup」に束ねます。これには、linkmon group、memberの各コマンドを使います。

        linkmon group probegroup
         member 10 destination tunnel0 probe PROBE0
         member 20 destination tunnel1 probe PROBE1

16. 各VPN回線の状況を判断するための基準をリンク性能プロファイル「probequality」として作成します。これには、linkmon profile、latency bad-above、jitter bad-above、pktloss bad-above、preferenceの各コマンドを使います。

        linkmon profile probequality
         latency bad-above 100
         jitter bad-above 30
         pktloss bad-above 10.0
         preference pktloss

17. ポリシーベースルーティングを有効化し、センター側 eth1 から拠点へのトラフィックをリンク監視グループ「probegroup」に所属するVPN回線間でロードバランスするよう設定します。これには、policy-based-routing、policy-based-routing enable、ip policy-routeの各コマンドを使います。
    対象トラフィックの送信には、リンク性能プロファイル「probequality」にもとづく判定でより状況のよいほうが使われます。
    ポリシーベースルーティングの詳細は「トラフィック制御」/「ポリシーベースルーティング」をご覧ください。

        policy-based-routing
         ip policy-route 20 from private.eth1 to private.peer linkmon-group probegroup linkmon-profile probequality
         policy-based-routing enable

18. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260

19. 同様にしてIPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         mtu 1300
         tunnel source ppp1
         tunnel destination 10.1.0.2
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.5/30
         ip tcp adjust-mss 1260

20. ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性を監視するPingポーリング「1」を作成します。
    これには、ping-poll、ip、normal-interval、up-count、sample-size、activeの各コマンドを使います。
    Pingポーリングの詳細は「IP付加機能」/「Pingポーリング」をご覧ください。

        ping-poll 1
         ip 172.16.0.2
         normal-interval 10
         up-count 5
         sample-size 10
         active

21. Pingポーリングトリガーを作成します。
    これには、trigger、type ping-poll、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性が失われた場合に、ISP-B側VPN回線（tunnel1）経由のルートに切り替えるpingdown.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 2 - ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性が回復した場合に、ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由のルートに切り替えるpingup.scpスクリプトを実行する
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type ping-poll 1 down
         script 1 flash:/pingdown.scp
        trigger 2
         type ping-poll 1 up
         script 1 flash:/pingup.scp

22. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・ISP-A側の対向ルーターB（10.0.0.2）には ppp0 経由で接続します
    ・ISP-B側の対向ルーターB（10.1.0.2）には ppp1 経由で接続します
    ・拠点側のvlan11（192.168.11.0/24）には通常 ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由で通信し、ISP-A側がダウンしているときはISP-B側VPN回線（tunnel1）経由で通信します（VPN回線が両方ともダウンしているときは破棄）
    ・拠点側のvlan21（192.168.21.0/24）には通常 ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由で通信し、ISP-A側がダウンしているときはISP-B側VPN回線（tunnel1）経由で通信します（VPN回線が両方ともダウンしているときは破棄）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 10.0.0.2/32 ppp0
        ip route 10.1.0.2/32 ppp1
        ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.11.0/24 tunnel1 10
        ip route 192.168.11.0/24 Null 254
        ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.21.0/24 tunnel1 10
        ip route 192.168.21.0/24 Null 254

23. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターB（AR4050S）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0とppp1を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0
        encapsulation ppp 1

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user02@ispA
        ppp password isppasswdA-02
        ip address 10.0.0.2/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. 同様にしてPPPインターフェースppp1に対し、PPPoE接続のための設定を行います。

       interface ppp1
        keepalive
        ppp username user02@ispB
        ppp password isppasswdB-02
        ip address 10.1.0.2/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

5. vlan11 と vlan21 を作成します。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 11,21 state enable

6. スイッチポート port1.0.1 を vlan11 に割り当てます。

       interface port1.0.1
        switchport access vlan 11

7. スイッチポート port1.0.2 を vlan21 に割り当てます。

       interface port1.0.2
        switchport access vlan 21

8. vlan11にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan11
        ip address 192.168.11.1/24

9. 同様にしてvlan21にIPアドレスを設定します。

       interface vlan21
        ip address 192.168.21.1/24

10. ファイアウォール、NAT、ポリシーベースルーティング（PBR）のルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network peer
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.20.0/24
         network tun
          ip subnet 172.16.0.0/30 interface tunnel0
          ip subnet 172.16.0.4/30 interface tunnel1
         network v11
          ip subnet 192.168.11.0/24
         network v21
          ip subnet 192.168.21.0/24

11. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan1
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address 10.0.0.2
         network wan2
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
          host ppp1
           ip address 10.1.0.2

12. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    ESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

13. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

14. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30 - ppp0(wan1)から外部への通信を許可します
    ・rule 40 - ppp0(wan1)上でISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50 - ppp0(wan1)上でESPパケットを許可します
    ・rule 60 - ppp1(wan2)から外部への通信を許可します
    ・rule 70 - ppp1(wan2)上でISAKMPパケットを許可します
    ・rule 80 - ppp1(wan2)上でESPパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from public.wan1.ppp0 to public.wan1
         rule 40 permit isakmp from public.wan1 to public.wan1.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan1 to public.wan1.ppp0
         rule 60 permit any from public.wan2.ppp1 to public.wan2
         rule 70 permit isakmp from public.wan2 to public.wan2.ppp1
         rule 80 permit esp from public.wan2 to public.wan2.ppp1
         protect

15. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - 内部のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public.wan1 with src public.wan1.ppp0
         rule 20 masq any from private to public.wan2 with src public.wan2.ppp1
         enable

16. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.1
        crypto isakmp key secret2 address 10.1.0.1

17. ここから、SD-WANロードバランス機能において、VPN回線の状況を調べるために使うリンク監視機能の設定を行います。
    最初にISP-A側（tunnel0側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE0」を作成します。linkmon probeでプローブを作成し、以下の各パラメーターを設定します。
    ・調査パケットの送信先（destination）
    ・調査パケットの送出インターフェース（egress interface）
    ・調査パケットの始点アドレス（source）
    ・リンク監視プローブの有効化（enable）
    リンク監視機能の詳細は「トラフィック制御」/「SD-WANロードバランス」をご覧ください。

        linkmon probe name PROBE0
         destination 172.16.0.1
         egress interface tunnel0
         source tunnel0
         enable

18. 同様にして、ISP-B側（tunnel1側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE1」を作成します。

        linkmon probe name PROBE1
         destination 172.16.0.5
         egress interface tunnel1
         source tunnel1
         enable

19. ロードバランス対象のVPN回線（ネクストホップ）をリンク監視グループ「probegroup」に束ねます。これには、linkmon group、memberの各コマンドを使います。

        linkmon group probegroup
         member 10 destination tunnel0 probe PROBE0
         member 20 destination tunnel1 probe PROBE1

20. 各VPN回線の状況を判断するための基準をリンク性能プロファイル「probequality」として作成します。これには、linkmon profile、latency bad-above、jitter bad-above、pktloss bad-above、preferenceの各コマンドを使います。

        linkmon profile probequality
         latency bad-above 100
         jitter bad-above 30
         pktloss bad-above 10.0
         preference pktloss

21. ポリシーベースルーティングを有効化し、拠点側 vlan21 からセンターへのトラフィックをリンク監視グループ「probegroup」に所属するVPN回線間でロードバランスするよう設定します。これには、policy-based-routing、policy-based-routing enable、ip policy-routeの各コマンドを使います。
    対象トラフィックの送信には、リンク性能プロファイル「probequality」にもとづく判定でより状況のよいほうが使われます。
    ポリシーベースルーティングの詳細は「トラフィック制御」/「ポリシーベースルーティング」をご覧ください。

        policy-based-routing
         ip policy-route 20 from private.v21 to private.peer linkmon-group probegroup linkmon-profile probequality
         policy-based-routing enable

22. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.2/30
         ip tcp adjust-mss 1260

23. 同様にしてIPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         mtu 1300
         tunnel source ppp1
         tunnel destination 10.1.0.1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.6/30
         ip tcp adjust-mss 1260

24. ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性を監視するPingポーリング「1」を作成します。
    これには、ping-poll、ip、normal-interval、up-count、sample-size、activeの各コマンドを使います。
    Pingポーリングの詳細は「IP付加機能」/「Pingポーリング」をご覧ください。

        ping-poll 1
         ip 172.16.0.1
         normal-interval 10
         up-count 5
         sample-size 10
         active

25. Pingポーリングトリガーを作成します。
    これには、trigger、type ping-poll、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性が失われた場合に、ISP-B側VPN回線（tunnel1）経由のルートに切り替えるpingdown.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 2 - ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性が回復した場合に、ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由のルートに切り替えるpingup.scpスクリプトを実行する
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type ping-poll 1 down
         script 1 flash:/pingdown.scp
        trigger 2
         type ping-poll 1 up
         script 1 flash:/pingup.scp

26. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・ISP-A側の対向ルーターB（10.0.0.1）には ppp0 経由で接続します
    ・ISP-B側の対向ルーターB（10.1.0.1）には ppp1 経由で接続します
    ・センター側のeth0（192.168.10.0/24）には通常 ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由で通信し、ISP-A側がダウンしているときはISP-B側VPN回線（tunnel1）経由で通信します（VPN回線が両方ともダウンしているときは破棄）
    ・センター側のeth1（192.168.20.0/24）には通常 ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由で通信し、ISP-A側がダウンしているときはISP-B側VPN回線（tunnel1）経由で通信します（VPN回線が両方ともダウンしているときは破棄）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 10.0.0.1/32 ppp0
        ip route 10.1.0.1/32 ppp1
        ip route 192.168.10.0/24 Null 254
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel1 10
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel1 10
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0

27. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターA（本製品）のコンフィグ

    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 0
     encapsulation ppp 1
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user01@ispA
     ppp password isppasswdA-01
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface ppp1
     keepalive
     ppp username user01@ispB
     ppp password isppasswdB-01
     ip address 10.1.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    interface eth1
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    zone private
     network peer
      ip subnet 192.168.11.0/24
      ip subnet 192.168.21.0/24
     network tun
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 172.16.0.4/30
     network eth0
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network eth1
      ip subnet 192.168.20.0/24
    !
    zone public
     network wan1
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
     network wan2
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
      host ppp1
       ip address 10.1.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from public.wan1.ppp0 to public.wan1
     rule 40 permit isakmp from public.wan1 to public.wan1.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan1 to public.wan1.ppp0
     rule 60 permit any from public.wan2.ppp1 to public.wan2
     rule 70 permit isakmp from public.wan2 to public.wan2.ppp1
     rule 80 permit esp from public.wan2 to public.wan2.ppp1
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public.wan1 with src public.wan1.ppp0
     rule 20 masq any from private to public.wan2 with src public.wan2.ppp1
     enable
    !
    crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.2
    crypto isakmp key secret2 address 10.1.0.2
    !
    linkmon probe name PROBE0
     destination 172.16.0.2
     egress interface tunnel0
     source tunnel0
     enable
    !
    linkmon probe name PROBE1
     destination 172.16.0.6
     egress interface tunnel1
     source tunnel1
     enable
    !
    linkmon group probegroup
     member 10 destination tunnel0 probe PROBE0
     member 20 destination tunnel1 probe PROBE1
    !
    linkmon profile probequality
     latency bad-above 100
     jitter bad-above 30
     pktloss bad-above 10.0
     preference pktloss
    !
    policy-based-routing
     ip policy-route 20 from private.eth1 to private.peer linkmon-group probegroup linkmon-profile probequality
     policy-based-routing enable
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    interface tunnel1
     mtu 1300
     tunnel source ppp1
     tunnel destination 10.1.0.2
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.5/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ping-poll 1
     ip 172.16.0.2
     normal-interval 10
     up-count 5
     sample-size 10
     active
    !
    trigger 1
     type ping-poll 1 down
     script 1 flash:/pingdown.scp
    trigger 2
     type ping-poll 1 up
     script 1 flash:/pingup.scp
    !
    ip route 10.0.0.2/32 ppp0
    ip route 10.1.0.2/32 ppp1
    ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.11.0/24 tunnel1 10
    ip route 192.168.11.0/24 Null 254
    ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.21.0/24 tunnel1 10
    ip route 192.168.21.0/24 Null 254
    !
    end

## ルーターB（AR4050S）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
     encapsulation ppp 1
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user02@ispA
     ppp password isppasswdA-02
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface ppp1
     keepalive
     ppp username user02@ispB
     ppp password isppasswdB-02
     ip address 10.1.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 11,21 state enable
    !
    interface port1.0.1
     switchport access vlan 11
    !
    interface port1.0.2
     switchport access vlan 21
    !
    interface vlan11
     ip address 192.168.11.1/24
    !
    interface vlan21
     ip address 192.168.21.1/24
    !
    zone private
     network peer
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network tun
      ip subnet 172.16.0.0/30 interface tunnel0
      ip subnet 172.16.0.4/30 interface tunnel1
     network v11
      ip subnet 192.168.11.0/24
     network v21
      ip subnet 192.168.21.0/24
    !
    zone public
     network wan1
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.2
     network wan2
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
      host ppp1
       ip address 10.1.0.2
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from public.wan1.ppp0 to public.wan1
     rule 40 permit isakmp from public.wan1 to public.wan1.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan1 to public.wan1.ppp0
     rule 60 permit any from public.wan2.ppp1 to public.wan2
     rule 70 permit isakmp from public.wan2 to public.wan2.ppp1
     rule 80 permit esp from public.wan2 to public.wan2.ppp1
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public.wan1 with src public.wan1.ppp0
     rule 20 masq any from private to public.wan2 with src public.wan2.ppp1
     enable
    !
    crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.1
    crypto isakmp key secret2 address 10.1.0.1
    !
    linkmon probe name PROBE0
     destination 172.16.0.1
     egress interface tunnel0
     source tunnel0
     enable
    !
    linkmon probe name PROBE1
     destination 172.16.0.5
     egress interface tunnel1
     source tunnel1
     enable
    !
    linkmon group probegroup
     member 10 destination tunnel0 probe PROBE0
     member 20 destination tunnel1 probe PROBE1
    !
    linkmon profile probequality
     latency bad-above 100
     jitter bad-above 30
     pktloss bad-above 10.0
     preference pktloss
    !
    policy-based-routing
     ip policy-route 20 from private.v21 to private.peer linkmon-group probegroup linkmon-profile probequality
     policy-based-routing enable
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.2/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    interface tunnel1
     mtu 1300
     tunnel source ppp1
     tunnel destination 10.1.0.1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.6/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ping-poll 1
     ip 172.16.0.1
     normal-interval 10
     up-count 5
     sample-size 10
     active
    !
    trigger 1
     type ping-poll 1 down
     script 1 flash:/pingdown.scp
    trigger 2
     type ping-poll 1 up
     script 1 flash:/pingup.scp
    !
    ip route 10.0.0.1/32 ppp0
    ip route 10.1.0.1/32 ppp1
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel1 10
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel1 10
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    !
    end

## ルーターA（本製品）のトリガースクリプト

pingdown.scp

    enable
    configure terminal
    no ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
    no ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
    end

pingup.scp

    enable
    configure terminal
    ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
    end

## ルーターB（AR4050S）のトリガースクリプト

pingdown.scp

    enable
    configure terminal
    no ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    no ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    end

pingup.scp

    enable
    configure terminal
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    end