# length

モード
  ラインモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`(config-line)# length <0-512>`

`(config-line)# no length`

## コマンド説明

対象端末（仮想端末）における1画面当たり表示行数（ログイン直後の設定値）を変更する。
no形式で実行した場合は、初期値に戻る。
1画面当たり表示行数は各種コマンドで設定できるが、優先順位は次のとおり。

1. 非特権EXECモードのterminal lengthコマンド
2. ラインモードのlengthコマンド

## パラメーター

`<0-512>`
  端末1画面当たりの表示行数。0を指定した場合は、画面単位での一時停止が行われなくなる。初期値は24

## 使用例

仮想端末ポート0～7からログインした直後のページ当たり行数を60行に変更する。

    AT-vFW-app(config)# line vty 0 7
    AT-vFW-app(config-line)# length 60

本コマンドの設定を確認するにはshow running-configコマンドを使う。

    AT-vFW-app(config)# show running-config | begin line

    ...skipping
    line vty 0 7
     length 60
    !
    end

## 注意・補足事項

本コマンドで設定するページ当たり行数は各端末からログインした直後の設定値。ログイン後にterminal lengthコマンドを実行すれば、該当ログインセッションでのみ別の値を使用することもできる。
本コマンドで設定した1画面当たり表示行数は、dirコマンドの表示には影響しない。
仮想端末における1画面当たり表示行数は、実際の仮想端末に表示できる行数より小さい値に設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド