# ip igmp static-group

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip igmp static-group A.B.C.D [source A.B.C.D]`

## コマンド説明

対象インターフェースに対し、マルチキャストグループメンバーのエントリーをスタティックに登録する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  マルチキャストグループアドレス
`source A.B.C.D`
  マルチキャスト送信者のIPアドレス。送信元指定マルチキャスト（SSM = Source Specific Multicast）のスタティックエントリーを登録するときに指定する。本パラメーターはIGMPバージョン3環境でのみ使用可能。IGMPバージョン1または2を利用している環境では使用しないこと

## 使用例

eth0上にマルチキャストグループ239.1.4.7をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface eth0
    awplus(config-if)# ip igmp static-group 239.1.4.7

eth0上にマルチキャストグループ232.2.5.8、送信者172.21.10.5をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface eth0
    awplus(config-if)# ip igmp static-group 232.2.5.8 source 172.21.10.5

## コマンドツリー

## 関連コマンド