# ip helper-address

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / UDPブロードキャストヘルパー

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip helper-address A.B.C.D`

`(config-if)# no ip helper-address A.B.C.D`

## コマンド説明

対象インターフェースで受信したUDPブロードキャストパケットの転送先IPアドレスを追加する（UDPブロードキャストヘルパー機能の設定）。
転送先IPアドレスは32個まで登録可能。
no形式で実行した場合は、転送先IPアドレスを削除する。
なお、UDPブロードキャストヘルパー機能で転送されるのは、受信したUDPブロードキャストパケットのうち、終点UDPポートがip forward-protocol udpコマンドで設定した転送対象ポート番号リストに含まれるものだけであることに注意。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  UDPブロードキャストパケットの転送先IPアドレス。対象インターフェースで受信したUDPブロードキャストパケットのうち、終点UDPポートが転送対象リストに含まれるものは、ここで指定したIPアドレスに転送される。指定するIPアドレスはユニキャストでもブロードキャストでもよい

## 使用例

eth0で受信した転送対象のUDPブロードキャストパケットを他のインターフェースに存在するサーバー「192.168.30.5」に転送するよう設定する。

    awplus(config)# interface eth0
    awplus(config-if)# ip helper-address 192.168.30.5

## コマンドツリー

## 関連コマンド