# enable

モード
  VRRPモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# enable`

## コマンド説明

対象バーチャルルーターの動作を有効にする。
router vrrpコマンド、router ipv6 vrrpコマンドで作成した直後のバーチャルルーターは無効になっている。
本コマンドでバーチャルルーターの動作を有効にするためには、少なくともバーチャルIPアドレスの指定（virtual-ipコマンド、virtual-ipv6コマンド）が必要。この設定が行われていない状態で本コマンドを実行しても、バーチャルルーターの動作は有効にならない。

## 使用例

eth1上のバーチャルルーター（VRID=100）の動作を有効にする。少なくともバーチャルIPアドレスの指定がされていないと動作を有効化できないことに注意。

    awplus(config)# router vrrp 100 eth1
    awplus(config-router)# enable
    % Virtual Router configuration incomplete (not enabled)
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup
    awplus(config-router)# enable

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド