# tunnel destination

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / トンネルインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel destination {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME|dynamic}`

`(config-if)# tunnel destination dhcp interface IFNAME`

`(config-if)# no tunnel destination`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点アドレス（トンネル接続の対向装置）を指定する。
no形式で実行した場合は終点アドレスを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では終点アドレス未指定。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  デリバリーパケットの終点IPv4アドレス。デリバリープロトコルがIPv4（IPsec over IPv4、L2TPv3 over IPv4、GRE over IPv4）のときだけ有効
`X:X::X:X`
  デリバリーパケットの終点IPv6アドレス。デリバリープロトコルがIPv6（IPsec over IPv6、L2TPv3 over IPv6、GRE over IPv6、IPv4 over IPv6）のときだけ有効
`HOSTNAME`
  デリバリーパケットの終点ホスト名
`dynamic`
  対向装置のアドレスが不定な場合に指定する。IPsecによる保護（tunnel protection ipsec）が有効なIPsec、L2TPv3、GREトンネルインターフェースでのみ有効。本オプションを指定した場合、本装置からトンネル接続を開始することはできず、つねに対向装置から接続を開始する構成となる（IKEv1 Aggressiveモードのセンター側を想定したオプション）
`dhcp interface IFNAME`
  対向装置（AFTR）のアドレスをDHCPv6サーバーから取得する場合に、DHCPv6またはDHCPv6 PDクライアントが動作しているインターフェースを指定する。DS-Liteトンネルインターフェースでのみ有効

## 使用例

IPsec over IPv4トンネルインターフェースtunnel0の終点IPアドレスを指定する。

    AT-vFW-app(config)# interface tunnel0
    AT-vFW-app(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4
    AT-vFW-app(config-if)# tunnel destination 10.2.2.2

IPsec over IPv6トンネルインターフェースtunnel1の終点IPv6アドレスを指定する。

    AT-vFW-app(config)# interface tunnel1
    AT-vFW-app(config-if)# tunnel mode ipsec ipv6
    AT-vFW-app(config-if)# tunnel destination 2001:db8:2:2::2

IPsecトンネルインターフェースtunnel1の終点IPv6アドレスを未指定に戻す。

    AT-vFW-app(config)# interface tunnel1
    AT-vFW-app(config-if)# no tunnel destination

## コマンドツリー

## 関連コマンド