# address-family ipv6

モード
  BGPモード --> BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# address-family ipv6 [unicast]`

## コマンド説明

（IPv6）BGP IPv6アドレスファミリーモードへ移行する。

## パラメーター

`unicast`
  アドレスファミリーとしてIPv6ユニキャストを指定する。単に「address-family ipv6」と入力した場合は「unicast」を指定したものと見なされるため、本キーワードは省略可能

## 使用例

    awplus(config)# router bgp 65010
    awplus(config-router)# neighbor 2001:db8:10d::1 remote-as 65050
    awplus(config-router)# address-family ipv6
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:10d::1 activate
    awplus(config-router-af)# exit-address-family
    awplus(config-router)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド