# Web GUI / 準備

vFirewallアプリケーション（本製品）に対する設定は通常 CLI（Command Line Interface）で行いますが、WebブラウザーからGUI（Graphical User Interface）にアクセスして、本製品の動作状態をモニタリングしたり、基本的な機能の設定を行ったりすることも可能です（CLI上で可能な設定がすべてできるわけではありません）。

Note

Web GUI上でも「システム > CLI」メニューからCLIにアクセスできます。

Note

CLIの詳細については、「運用・管理」/「システム」、「運用・管理」/「コマンドラインインターフェース（CLI）」をご覧ください。

Note

CLIにおける制限事項は、基本的にすべてWeb GUIでの操作にも該当します。Web GUI上で各種機能の設定を行うときは、該当機能の解説編・コマンド編に記載の制限事項をご参照ください（全角文字および半角カナも入力できません）。

Note

Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、製品機種やバージョンによって異なる可能性があります。

Note

Web GUIの画面を開いた状態で長期間操作をしない状態が続くと、画面表示が正しく行われなくなることがあります。その場合はいったんログアウトし、再ログインしてください。

Note

機器に設定したのとは異なるタイムゾーンからWeb GUIにアクセスした場合、CLIとWeb GUIで表示される時刻に差が生じます。

Note

Web GUI上で表示される言語はWebブラウザーの言語設定に依存します。サポート可能な言語は日本語と英語です。

Note

初期設定では、Web GUIの各画面で何も操作しない状態が5分続くと自動的にログアウトし、ログイン画面に戻ります。
自動ログアウトまでの時間は「システム > 情報」画面「システム情報の設定」ダイアログの「GUIタイムアウト」で変更できます。

## Web GUIクライアント要件

Web GUIがサポートするWebブラウザーは次のとおりです。

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

## Web GUIへのアクセス

Web GUIには、次に示すいずれかの方法でアクセスします。

- Webブラウザーを起動し、vFirewallアプリケーションインスタンスに設定されたIPアドレスを入力する
  （ここでは 192.168.10.1 と仮定しています）

      https://192.168.10.1

- AT-NFV-APLのダッシュボード画面で、「AT-vFW-app」の「開く」ボタンをクリックする

- AT-NFV-APLのAW+ vFirewall画面で、「開く」ボタンをクリックする

Note

Webブラウザーと本製品 Web GUI の間の通信は HTTPS で行われます。

Note

Web GUI画面を開いてから長時間操作をしない状態が続くと、画面表示が正しく行われなくなることがあります。その場合は Web GUIからいったんログアウトし、ログインしなおしてください。

Note

Webブラウザーでアクセスした際、フォントを外部サイトよりダウンロードするため、ページが正しく表示されるまでに時間がかかることがあります。

アクセスに成功すると次のログイン画面が表示されますので、デフォルトのmanagerユーザー、または、CLIのusernameコマンドやWeb GUIのユーザー管理画面で追加したユーザーアカウントでログインしてください。

Note

デフォルトのユーザー名「manager」、パスワード「friend」でログインしたときは、パスワードの変更を求める下記のメッセージが表示されますので、新しいパスワードを2回入力してパスワードを変更してください。

変更後は次のメッセージが表示された後、自動的にログイン画面にリダイレクトされますので、変更後のパスワードで再度ログインしてください。

### パスワードを忘れた場合

パスワード復旧機能の設定を行っている場合、復旧用メールアドレス登録済みのユーザーは以下の手順でパスワードをリセットできます。

1. ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」をクリックします。

2. 登録されているメールアドレスを入力して「送信」をクリックします。

3. 登録されているメールアドレスに届いたパスワードリセット用リンク（URL）を開きます。
   Note

   リンクの有効期間は15分です。有効期間を過ぎてしまった場合は最初からやりなおしてください。

4. ユーザー名と新しいパスワード（2回）を入力して「パスワードをリセット」をクリックします。

5. 「パスワードをリセットしました」と表示されたら「ログイン画面に戻る」をクリックし、新しいパスワードでログインします。

## 画面構成

ログイン直後は、Web GUIのホーム画面であるダッシュボード画面が表示されます。
Web GUIの基本的な画面構成は次のとおりです。

Note

Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、ファームウェアのバージョンによって異なる可能性があります。
前図と次図は画面構成やナビゲーションバーの項目を示すことが目的のため、細部は省略しています。

### ナビゲーションバー

画面上部には、各画面共通のナビゲーションバーが表示されます。

各部分の表示や機能は次のとおりです。

- ① - ダッシュボード画面に移動します。○○○○○○○○の部分には機種が表示されます。
- ② - ホスト名を表示します。
- ③ - システム稼働時間（Uptime）を表示します。
- ④ - ログインユーザー名を表示します。ドロップダウンメニューになっており、ログアウトができます。
- ⑤ - 設定をスタートアップコンフィグに保存します。未保存の設定があるときはボタンの背景色が赤になります。

### メニュー欄

画面左側には、各画面に移動するためのメニューが表示されます。
メニュー欄の折りたたみ
メニュー欄の一番上にあるアイコンをクリックすると、メニュー欄が画面左端に折りたたまれ、各項目がアイコンだけの表示になります。
折りたたまれた状態から通常の状態（アイコンとメニュー項目名の表示）に戻す場合は、再度メニュー欄の一番上のアイコンをクリックしてください。
Note

下記は一例です。表示される項目は製品やバージョンによって異なります。

メニュー項目
メニュー項目には、大項目単体でページ移動するものと、大項目で下位の小項目（サブ項目）を開閉し、小項目で各ページに移動するものがあります。
各大項目の機能は次のとおりです。

- ダッシュボード
  各種情報を要約して表示するダッシュボード画面に移動します。
- かんたん設定
  インターネット接続とVPN接続の初期設定を対話的に行える「かんたん設定」画面を開きます。
- セキュリティー
  エンティティー、ファイアウォールなどのセキュリティー関連機能の画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- セキュリティーライセンス
  アプリケーションコントロール（DPI）などセキュリティー系ライセンス機能の関連画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- ネットワーク基本設定
  インターフェース、スタティック経路、ARPテーブルなどネットワークの基本的な設定・管理画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- ネットワークサービス
  ネットワークサービス（サーバー機能/クライアント機能）の設定やPing、Tracerouteといったネットワークツールの実行を行う画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- ユーザー管理
  Web GUIやCLIにログインするユーザーの一覧表示や追加、削除、変更を行う画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- システム
  システム関連情報の表示画面に移動したり、CLIウィンドウを開いたりするためのメニュー項目を開閉します。

### コンテンツ欄

画面中央右下には、各画面の内容（コンテンツ）が表示されます。表示される内容は画面によって異なります（下記はダッシュボード画面の例です）。
各画面の概要については、これ以降のセクションで説明します。