# ip igmp proxy-service

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip igmp proxy-service`

## コマンド説明

対象インターフェースをIGMPプロキシーの上流インターフェース（マルチキャストルーターが存在する側）に指定する。
no形式で実行した場合は、IGMPプロキシーの上流インターフェースとしての設定を削除する。
IGMPプロキシーの上流インターフェースは、同インターフェースに接続されているマルチキャストルーター（IGMP Querier）に対して、IGMPホストとして動作する。
なお、IGMPプロキシー機能を使用するためには、ip multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、本コマンドで上流インターフェースを有効にするだけでなく、ip igmp mroute-proxyコマンドで下流インターフェースを有効にし、同時に、本コマンドで設定した上流インターフェースと関連付ける必要もある。さらに、IGMPプロキシーの各インターフェース（上流・下流とも）では、ip igmpコマンドでIGMPを明示的に有効化する必要もある。

## 使用例

eth1を上流インターフェース、eth0を下流インターフェースとするIGMPプロキシーの設定例。

    awplus(config)# ip multicast-routing
    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# ip igmp proxy-service
    awplus(config-if)# ip igmp
    awplus(config)# interface eth0
    awplus(config-if)# ip igmp mroute-proxy vlan20
    awplus(config-if)# ip igmp

## 注意・補足事項

IGMPプロキシー機能を使用するインターフェースでは、マルチキャスト経路制御プロトコルを有効化しないこと。
IGMPプロキシー機能では、1つの上流インターフェースに対し、複数の下流インターフェースを関連付けることができる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド