# IPv6 / NAT46・NAT64

NAT46とNAT64は、IPv4パケットとIPv6パケットを相互変換することで、IPv4専用端末（以下、IPv4端末）とIPv6専用端末（以下、IPv6端末）との間の通信を実現する機能です。
IPv4端末はIPv4アドレス、IPv6端末はIPv6アドレスしか持っていないため、そのままでは両者の通信は行えませんが、IPv4端末に仮想的なIPv6アドレスを、IPv6端末に仮想的なIPv4アドレスを用意し、中継機器で適切なパケット変換を行えば、両者の通信が可能になります。
本製品では、パケットの変換を行う「NAT46」、「NAT64」と DNSリレーのオプション機能である「DNS46」、「DNS64」を併用することで、中継機器として以下の構成を実現することができます。

- NAT46/DNS46 - IPv4端末にIPv6ネットワークへの接続性を提供する構成
- NAT64/DNS64 - IPv6端末にIPv4ネットワークへの接続性を提供する構成

## NAT46/DNS46

NAT46/DNS46は、IPv4端末にIPv6ネットワークへの接続性を提供するための機能です。

NAT46/DNS46機能を設定した本製品（図中「ルーター」）がIPv4ネットワークとIPv6ネットワークの間に位置するこの構成において、IPv4端末はおおよそ次の流れでIPv6端末と通信します。

1. IPv4端末は、通信相手であるIPv6端末のIPv4アドレスを知るため、DNSサーバー（ここでは本製品のDNSリレー機能）に対し、IPv6端末のホスト名に対応するIPv4アドレス（Aレコード）を問い合わせます。
2. 本製品のDNSリレー機能は、IPv4端末からのDNS問い合わせを上位のDNSサーバーに中継しますが、DNS46オプションが有効になっている場合は、Aレコード（IPv4アドレス）の問い合わせしか受けていなくても、上位DNSサーバーにはAレコードとAAAAレコード（IPv6アドレス）の両方を問い合わせます。
3. 本構成の前提として、上位DNSサーバーには、IPv6端末の実IPv6アドレスと、それに対応するNAT46用の仮想的なIPv4アドレスが、それぞれAAAAレコード、Aレコードとして事前に登録されています。DNSリレー/DNS46機能から問い合わせを受けた上位DNSサーバーは、登録内容にしたがってIPv6端末のIPv6アドレスとIPv4アドレスを返答します。
4. 本製品のDNSリレー/DNS46機能は、上位DNSサーバーが回答したIPv6アドレスとIPv4アドレスをIPv6端末用のNAT46変換ルール（4to6マッピング）としてダイナミック登録するとともに、IPv4端末にはIPv6端末の仮想的なIPv4アドレス（Aレコード）だけを返送します。
5. IPv6端末の（仮想的な）IPv4アドレスを取得したIPv4端末は、同アドレスを宛先とするIPv4パケットを作成して送信します。
6. 本製品のNAT46機能は、事前に設定されたIPv4端末のNAT46変換ルール（4to6マッピング）にもとづいてIPv4端末のIPv4アドレス（IPv4パケットの始点アドレス）を仮想的なIPv6アドレスに変換し、さらに手順4でダイナミック登録したIPv6端末用の変換ルール（6to4マッピング）にしたがってIPv6端末の仮想IPv4アドレス（IPv4パケットの終点アドレス）を同端末の実IPv6アドレスに変換して、IPv6パケットを作成し、IPv6端末宛てに送信します。
   （IPv6端末からの戻りパケットに対しても、NAT46機能が逆向きの変換を行います）

### 基本設定

ここでは、以下の構成を例として、NAT46の基本的な設定手順を説明します。

NAT46の設定においては、IPv4端末とIPv6端末の両方のアドレスを変換する必要があります。
本機能では、IPv4端末、IPv6端末の変換ルール（NAT46マッピング）をそれぞれ次の場所で定義します。

- IPv4端末のアドレス変換ルール（4to6マッピング）
  - map4to6コマンドでスタティック登録
- IPv6端末のアドレス変換ルール（6to4マッピング）
  - DNSリレーのオプションであるDNS46機能によってダイナミックに取得（＝DNSサーバー側で定義）
  - map6to4コマンドでスタティック登録

IPv4端末の変換ルール（4to6マッピング）はコマンドでスタティックに登録する必要がありますが、IPv6端末の変換ルール（6to4マッピング）はDNSサーバー側で事前登録したルールをDNS46によってダイナミックに取得する方式と、コマンドでスタティックに登録する方式があります。
以下では、それぞれの方法について設定手順を説明します。

#### 前提

以下の説明では、次のような環境を仮定します。

- IPv4ネットワーク 192.168.1.0/24 内の全 IPv4 端末から、IPv6ネットワーク 2001:db8:2::/64 内のIPv6 端末への通信を可能にします。
- 本製品（ルーター）は前記 IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークに下記インターフェースで接続されています（カッコ内はインターフェースのアドレス）。
  - IPv4ネットワーク - eth0 (192.168.1.1/24)
  - IPv6ネットワーク - eth1 (2001:db8:2::1/64)
- IPv4端末には、IPv6端末から見たときの仮想IPv6アドレスとして 2001:db8:2::c0a8:1xx を割り当てます。
  前半64ビットは eth1 のプレフィックス 2001:db8:2::/64 を使い、末尾32ビットの c0a8:1xx はオリジナルのIPv4アドレス192.168.1.X をそのまま埋め込む形です（192 = c0, 168 = a8, 1 = 1, X = xx）。
- IPv6端末には、IPv4端末から見たときの仮想IPv4アドレスとして 192.168.2.X を割り当てます。
  そのマッピングは、DNS46を使用する場合は次に述べるDNSサーバーに、使用しない場合は本製品に設定します。
- DNS46を使用する環境では、IPv6ネットワーク上にDNSサーバー 2001:db8:2::3 が存在しており、下記 DNSレコードによって 前記IPv6端末用のNAT46マッピングが登録されているものとします。
  - AAAA 2001:db8:2::5
  - A 192.168.2.5
- IPv4・IPv6の変換はNAT46トンネルインターフェースにおいて行われます。
  - IPv4からIPv6への変換は、IPv4パケットがNAT46トンネルインターフェースに転送されたときに行われるため、IPv6端末の仮想IPv4アドレス宛てのIPv4パケットをトンネルインターフェースに転送するようなスタティック経路を設定する必要があります。
  - IPv6からIPv4への変換もIPv6パケットがNAT46トンネルインターフェースに転送されたときに行われますが、これはIPv4端末用のNAT46マッピング設定にしたがって自動的に行われます。
    具体的には、IPv4端末の仮想IPv6アドレス宛てのIPv6パケットを受信した場合、同IPv6パケットをNAT46トンネルインターフェースに転送します。また、IPv6パケットを受信する前の動作になりますが、他の機器からIPv4端末の仮想IPv6に対するNSパケット（Neighbor Solicitationパケット）を受信した場合は、自動的に本製品が代理応答します（map4to6コマンドでipv6-interfaceを指定した場合）。

#### DNS46を使用する場合（ダイナミック登録）

NAT46とDNS46を併用する場合の基本設定は次のとおりです。

1. NAT46変換ルールの設定を取りまとめるNAT46マッピングインスタンスを作成します。これには4to6-mappingコマンドを使います。

       awplus(config)# 4to6-mapping NAT46

2. IPv4端末のアドレス変換ルール（4to6マッピング）を定義します。これにはmap4to6コマンドを使います。
   ここでは、サブネット 192.168.1.0/24 内の全 IPv4 端末を対象として、これらの端末のIPv4アドレスを、IPv6ネットワーク側インターフェースである eth1 にアサインされているIPv6プレフィックス（2001:db8:2::/64）とオリジナルのIPv4アドレスの組み合わせた IPv6アドレスに変換するよう設定しています。

       awplus(config-4to6-mapping)# map4to6 subnet 192.168.1.0/24 ::/96 ipv6-interface eth1
       awplus(config-4to6-mapping)# exit

   Note

   すべてのIPv4端末をNAT46の変換対象にするには、map4to6コマンドで 0.0.0.0/0 を指定します。

       awplus(config-4to6-mapping)# map4to6 subnet 0.0.0.0/0 ::/96 ipv6-interface eth1

3. NAT46トンネルインターフェースを作成します。これには、interface、tunnel mode map4to6コマンドを使います。

       awplus(config)# interface tunnel0
       awplus(config-if)# tunnel mode map4to6

4. NAT46トンネルインターフェースにNAT46マッピングインスタンスを関連付けます。これには、tunnel 4to6-mappingコマンドを使います。

       awplus(config-if)# tunnel 4to6-mapping NAT46

5. NAT46トンネルインターフェースはIPv4パケットとIPv6パケットを相互変換するため、ip addressコマンドでIPv4インターフェースとして、ipv6 enableコマンドでIPv6インターフェースとして設定します。また、TCPパケットに適切なMSSが設定されるようMSS書き換えの設定をip tcp adjust-mssコマンドで行います。
   Note

   NAT46トンネルインターフェースのIPv4アドレスには、ネットワーク上で使われていない任意のアドレスを設定してください。

       awplus(config-if)# ip address 192.168.0.1/32
       awplus(config-if)# ipv6 enable
       awplus(config-if)# ip tcp adjust-mss pmtu
       awplus(config-if)# exit

6. IPv4端末からIPv6端末の仮想IPv4アドレス宛てのIPv4パケットがNAT46トンネルインターフェースに転送されるよう、ip routeコマンドでIPv4のスタティック経路を設定します。

       awplus(config)# ip route 192.168.2.0/24 tunnel0

7. IPv4端末にIPv6端末の仮想IPv4アドレスを通知するとともに、IPv6端末のアドレス変換ルール（6to4マッピング）をダイナミックに取得するため、DNSリレーおよびDNS46機能の設定を行います。ip name-serverコマンドでDNSサーバーアドレスを指定し、ip dns forwardingコマンドでDNSリレーを有効化、さらに ip dns forwarding dns46コマンドでDNS46機能を有効化し、ip dns forwarding dns46(mapping)コマンドでNAT46マッピングインスタンスの指定を行います。

       awplus(config)# ip name-server 2001:db8:2::3
       awplus(config)# ip dns forwarding
       awplus(config)# ip dns forwarding dns46
       awplus(config)# ip dns forwarding dns46 NAT46

   Note

   この例では上位DNSサーバー（ip name-server）をIPv6アドレスで指定していますが、変換ルール（6to4マッピング）をAAAAレコードとAレコードで登録してありさえすれば、DNSサーバーへのアクセスはIPv6でもIPv4でもかまいません。

   Note

   DNS46を使用する場合は、下記の仕様にご留意ください。

   1. IPv6端末用のNAT46変換ルール（6to4マッピング）をDNSサーバーに登録しておく必要があります。
      このとき、実IPv6アドレスをAAAAレコード、仮想IPv4アドレスをAレコードとして、対になるよう登録してください。
   2. IPv4端末からのIPv4アドレス（Aレコード）問い合わせに対し、DNSリレーのDNS46機能はAレコードとAAAAレコードの両方を上位DNSサーバーに問い合わせます。
   3. 上位DNSサーバーからの回答に応じて、DNS46機能は次の動作を行います。
      - 上位DNSサーバーからIPv4アドレス（Aレコード）とIPv6アドレス（AAAAレコード）が対で返ってきた場合は、これらを一対一の6to4マッピングとしてダイナミックに登録し、IPv4端末にIPv4アドレス（Aレコード）を返答します。
        AレコードとAAAAレコードがそれぞれ複数返ってきた場合は、IPv4アドレスとIPv6アドレスを返却順に組み合わせて、複数の6to4マッピングを登録します。
      - 上位DNSサーバーから返ってきたIPv4アドレス（Aレコード）とIPv6アドレス（AAAAレコード）の数が異なる場合は、6to4マッピングを登録せず、端末にはSERVFAIL（Server Failure）エラーを返します。
   4. ip dns forwarding dns46 subnetコマンドを使うことで、前項 3 におけるDNS46機能の動作を特定のIPv4/IPv6アドレスサブネット（アドレス範囲）だけに限定することもできます。この場合は、6to4マッピングをダイナミックに登録したいIPv4/IPv6サブネットをすべて指定してください。

          awplus(config)# ip dns forwarding NAT46 subnet 192.168.2.0/24
          awplus(config)# ip dns forwarding NAT46 subnet 2001:db8:2::/64

設定は以上です。
アドレス変換ルール（NAT46マッピング）はshow 4to6-mappingコマンドで確認できます。
DNS46機能の設定はshow ip dns forwarding dns46コマンドで確認できます。
DNS46機能によって自動登録されたNAT46変換ルール（ダイナミックマッピング）はclear 4to6-mappingコマンドで削除できます。
ダイナミックマッピングのアドレス範囲は、ip dns forwarding dns46 subnetコマンドで制限できます。同コマンド未設定時は無制限です。
ダイナミックマッピングの登録数や有効期間には、limitsコマンドで上限を設けることができます。初期設定では無制限です。

#### DNS46を使用しない場合（スタティック登録）

NAT46では、DNS46を使用せず、IPv6端末のアドレス変換ルール（6to4マッピング）をスタティックに設定することもできます。
その場合、IPv4端末はDNSを利用してホスト名からIPv6端末の仮想IPv4アドレスを調べることができないため、IPv4端末の利用者に対し、IPv6端末の仮想IPv4アドレスをあらかじめ通知しておく、IPv6端末のホスト名と仮想IPv4アドレスの対応を記述したhostsファイルを配布しておく、あるいは、IPv4端末用のDNSサーバーにIPv6端末の仮想IPv4アドレスを登録しておく、などの対策が必要になります。

1. NAT46変換ルールの設定を取りまとめるNAT46マッピングインスタンスを作成します。これには4to6-mappingコマンドを使います。

       awplus(config)# 4to6-mapping NAT46

2. IPv4端末のアドレス変換ルール（4to6マッピング）を定義します。これにはmap4to6コマンドを使います。
   ここでは、サブネット 192.168.1.0/24 内の全 IPv4 端末を対象として、これらの端末のIPv4アドレスを、IPv6ネットワーク側インターフェースである eth1 にアサインされているIPv6プレフィックス（2001:db8:2::/64）とオリジナルのIPv4アドレスの組み合わせた IPv6アドレスに変換するよう設定しています。

       awplus(config-4to6-mapping)# map4to6 subnet 192.168.1.0/24 ::/96 ipv6-interface eth1

   Note

   すべてのIPv4端末をNAT46の変換対象にするには、map4to6コマンドで 0.0.0.0/0 を指定します。

       awplus(config-4to6-mapping)# map4to6 subnet 0.0.0.0/0 ::/96 ipv6-interface eth1

3. IPv6端末のアドレス変換ルール（6to4マッピング）を定義します。これにはmap6to4コマンドを使います。
   ここでは、IPv6端末の実IPv6アドレスである 2001:db8:2::5 と仮想IPv4アドレス 192.168.2.5 を一対一で相互変換するよう設定します。

       awplus(config-4to6-mapping)# map6to4 single 2001:db8:2::5 192.168.2.5
       awplus(config-4to6-mapping)# exit

4. NAT46トンネルインターフェースを作成します。これには、interface、tunnel mode map4to6コマンドを使います。

       awplus(config)# interface tunnel0
       awplus(config-if)# tunnel mode map4to6

5. NAT46トンネルインターフェースにNAT46マッピングインスタンスを関連付けます。これには、tunnel 4to6-mappingコマンドを使います。

       awplus(config-if)# tunnel 4to6-mapping NAT46

6. NAT46トンネルインターフェースはIPv4パケットとIPv6パケットを相互変換するため、ip addressコマンドでIPv4インターフェースとして、ipv6 enableコマンドでIPv6インターフェースとして設定します。また、TCPパケットに適切なMSSが設定されるようMSS書き換えの設定をip tcp adjust-mssコマンドで行います。
   Note

   NAT46トンネルインターフェースのIPv4アドレスには、ネットワーク上で使われていない任意のアドレスを設定してください。

       awplus(config-if)# ip address 192.168.0.1/32
       awplus(config-if)# ipv6 enable
       awplus(config-if)# ip tcp adjust-mss pmtu
       awplus(config-if)# exit

7. IPv4端末からIPv6端末の仮想IPv4アドレス宛てのIPv4パケットがNAT46トンネルインターフェースに転送されるよう、ip routeコマンドでIPv4のスタティック経路を設定します。

       awplus(config)# ip route 192.168.2.0/24 tunnel0

設定は以上です。
アドレス変換ルール（NAT46マッピング）はshow 4to6-mappingコマンドで確認できます。

## NAT64/DNS64

NAT64/DNS64は、IPv6端末にIPv4ネットワークへの接続性を提供するための機能です。

NAT64/DNS64機能を設定した本製品（図中「ルーター」）がIPv6ネットワークとIPv4ネットワークの間に位置するこの構成において、IPv6端末はおおよそ次の流れでIPv4端末と通信します。

1. IPv6端末は、通信相手であるIPv4端末のIPv6アドレスを知るため、DNSサーバー（ここでは本製品のDNSリレー機能）に対し、IPv4端末のホスト名に対応するIPv6アドレス（AAAAレコード）を問い合わせます。
2. 本製品のDNSリレー機能は、IPv6端末からのDNS問い合わせを上位のDNSサーバーに中継しますが、DNS64オプションが有効になっている場合は、AAAAレコード（IPv6アドレス）の問い合わせしか受けていなくても、上位DNSサーバーにはAAAAレコード（IPv6アドレス）とAレコード（IPv4アドレス）の両方を問い合わせます。
3. DNSリレー/DNS64機能から問い合わせを受けた上位DNSサーバーは、登録内容にしたがってIPv4端末のAAAAレコード（IPv6アドレス）とAレコード（IPv4アドレス）を返答しますが、IPv4端末はIPv6アドレスを持っていないため、AAAAレコード（IPv6アドレス）の問い合わせに対してはNXDomain（該当ドメインなし）で答えます。
4. 本製品のDNSリレー/DNS64機能は、上位DNSサーバーから受け取ったAレコードに含まれるIPv4アドレスの前に、あらかじめ設定されたIPv6プレフィックスを連結し、IPv4端末の仮想的なIPv6アドレスを組み立て、これをAAAAレコード（IPv6アドレス）としてIPv6端末に返送します。
5. IPv4端末の（仮想的な）IPv6アドレスを取得したIPv6端末は、同アドレスを宛先とするIPv6パケットを作成して送信します。
6. 本製品のNAT64機能は、事前に設定されたIPv6端末のNAT64変換ルール（6to4マッピング）にもとづいてIPv6端末のIPv6アドレス（IPv6パケットの始点アドレス）を仮想的なIPv4アドレスに変換し、さらにIPv4端末の仮想IPv6アドレス（IPv6パケットの終点アドレス）を同端末の実IPv4アドレスに変換して、IPv4パケットを作成し、IPv4端末宛てに送信します。
   （IPv4端末からの戻りパケットに対しても、NAT64機能が逆向きの変換を行います）

Note

図中「IPv4端末」がIPv4/IPv6のデュアルスタックである場合など、上記手順3でDNSサーバーからIPv4端末の有効なAAAAレコード（IPv6アドレス）が返ってきた場合、本製品のDNSリレー/DNS64機能は手順4で当該AAAAレコードをそのままIPv6端末に返送します。
また、その場合、本製品のNAT64機能は手順6でIPv6パケットからIPv4パケットへの変換を行わず、IPv6端末からのIPv6パケットをそのまま転送します（本製品がIPv4ネットワーク側（図中「ルーター」の右側）にもIPv6インターフェースを持っている必要があります）。

### 基本設定

ここでは、以下の構成を例として、NAT64の基本的な設定手順を説明します。

#### 前提

NAT64の設定にあたっては事前に下記のアドレスを把握・決定しておく必要があります。

- NAT64対象のIPv6プレフィックス
  NAT64の動作対象となるIPv6ネットワークのプレフィックスです。
  ここでは「2001:db8::/64」とします。
- IPv6プレフィックスに対応する仮想IPv4サブネット
  前記IPv6ネットワークのプレフィックスに対応する仮想IPv4サブネットを決定します。
  IPv4端末からIPv6端末を見たとき、IPv6端末はこのIPv4サブネットに所属したIPv4端末に見えます。
  ここでは「10.1.1.0/24」とします。
- IPv4 → IPv6変換用のIPv6プレフィックス
  IPv4端末のIPv4アドレスを仮想IPv6アドレスに変換するとき、IPv4アドレスの前に連結する96ビットのIPv6プレフィックスを決定します。
  ここではNAT64の標準で定義されている「64:ff9b::/96」を使うものとします。

これらを踏まえ、以下の説明では次のような環境を仮定します。

- IPv6ネットワーク 2001:db8::/64 内の全 IPv6 端末から、IPv4ネットワーク上の任意のIPv4 端末への通信を可能にします。
- IPv6端末（本製品を含む）には下記のIPv6アドレスを設定します（固定またはDHCPv6）。

      2001:db8::10.1.1.X

  Note

  上の例のようにIPv6アドレスの末尾をIPv4形式（10進ドット区切り）で指定した場合でも、ランニングコンフィグでは全体がIPv6アドレス形式（16進コロン区切り）に変換されます。

- 本製品（ルーター）はIPv6 ネットワークと IPv4 ネットワークにそれぞれ下記のインターフェースで接続されています（カッコ内はインターフェースのアドレス）。
  - IPv6ネットワーク - eth0 (2001:db8::10.1.1.1/64)
  - IPv4ネットワーク - eth1 (192.0.2.1/24)
- 本製品のDNSリレー機能およびオプションのDNS64機能を有効にし、上位DNSサーバーとしてIPv4ネットワーク上の192.0.2.3を使うよう設定します。
- IPv6端末にはDNSサーバーとして本製品（DNSリレー機能）のIPv6アドレス 2001:db8::10.1.1.1 を設定します（固定またはDHCPv6）。
- IPv4端末の実アドレスが A.B.C.D の場合、IPv6端末から見たときの仮想IPv6アドレスは「64:ff9b::A.B.C.D」とします。
- IPv6・IPv4の変換はNAT46トンネルインターフェースにおいて行われます。
  - IPv6からIPv4への変換は、IPv6パケットがNAT46トンネルインターフェースに転送されたときに行われるため、IPv4端末の仮想IPv6アドレス宛てのIPv6パケットをトンネルインターフェースに転送するIPv6のスタティック経路を設定する必要があります。
  - IPv4からIPv6への変換もIPv4パケットがNAT46トンネルインターフェースに転送されたときに行われるため、IPv6端末が所属する仮想IPv4サブネット宛てのIPv4パケットをトンネルインターフェースに転送するIPv4のスタティック経路を設定する必要があります。

#### 設定手順

NAT64とDNS64を併用する場合の基本設定は次のとおりです。
Note

以下、「NAT46マッピング」、「NAT46マッピングインスタンス」、「NAT46トンネルインターフェース」といった名称が登場しますが、これらは「NAT46」機能と「NAT64」機能で共通に使用される設定要素です。
また、4to6-mapping、show 4to6-mapping、tunnel 4to6-mapping、tunnel mode map4to6などのコマンドについても同様です。

1. NAT64変換ルールの設定を取りまとめるNAT46マッピングインスタンスを作成します。これには4to6-mappingコマンドを使います。

       awplus(config)# 4to6-mapping NAT64

2. IPv6端末のアドレス変換ルール（6to4マッピング）を定義します。これにはmap6to4コマンドを使います。
   ここでは、2001:db8::/96 にマッチする IPv6 端末を対象として、これらの端末のIPv6アドレス末尾32ビットを取り出して、同端末の仮想IPv4アドレスを生成するよう設定しています。
   この設定により、IPv6端末のIPv6アドレス「2001:db8::10.1.1.5」はIPv4ネットワーク側では「10.1.1.5」になります。

       awplus(config-4to6-mapping)# map6to4 subnet 2001:db8::/96 0.0.0.0/0

3. IPv4端末のアドレス変換ルール（4to6マッピング）を定義します。これにはmap4to6コマンドを使います。
   ここでは、すべてのIPv4端末を対象として、これらの端末のIPv4アドレスに固定的なIPv6プレフィックス「64:ff9b::/96」を連結して、同端末の仮想IPv6アドレスを生成するよう設定します。
   この設定により、IPv4端末のIPv4アドレス「192.0.2.5」はIPv6ネットワーク側では「64:ff9b::192.0.2.5」になります。

       awplus(config-4to6-mapping)# map4to6 subnet 0.0.0.0/0 64:ff9b::/96
       awplus(config-4to6-mapping)# exit

4. NAT46トンネルインターフェースを作成します。これには、interface、tunnel mode map4to6コマンドを使います。

       awplus(config)# interface tunnel0
       awplus(config-if)# tunnel mode map4to6

5. NAT46トンネルインターフェースにNAT46マッピングインスタンスを関連付けます。これには、tunnel 4to6-mappingコマンドを使います。

       awplus(config-if)# tunnel 4to6-mapping NAT64

6. NAT46トンネルインターフェースはIPv4パケットとIPv6パケットを相互変換するため、ip addressコマンドでIPv4インターフェースとして、ipv6 enableコマンドでIPv6インターフェースとして設定します。また、TCPパケットに適切なMSSが設定されるようMSS書き換えの設定をip tcp adjust-mssコマンドで行います。
   Note

   NAT46トンネルインターフェースのIPv4アドレスには、ネットワーク上で使われていない任意のアドレスを設定してください。

       awplus(config-if)# ip address 192.168.0.1/32
       awplus(config-if)# ipv6 enable
       awplus(config-if)# ip tcp adjust-mss pmtu
       awplus(config-if)# exit

7. IPv6端末からIPv4端末の仮想IPv6アドレス宛てのIPv6パケットがNAT46トンネルインターフェースに転送されるよう、ipv6 routeコマンドでIPv6のスタティック経路を設定します。

       awplus(config)# ipv6 route 64:ff9b::/96 tunnel0

8. IPv4端末からIPv6端末の仮想IPv4アドレス宛てのIPv4パケットがNAT46トンネルインターフェースに転送されるよう、ip routeコマンドでIPv4のスタティック経路を設定します。

       awplus(config)# ip route 10.1.1.0/24 tunnel0

9. DNSリレーおよびDNS64機能の設定を行います。ip name-serverコマンドでDNSサーバーアドレスを指定し、ip dns forwardingコマンドでDNSリレーを有効化、さらに ip dns forwarding dns64コマンドでDNS64機能を有効化するとともにNAT46マッピングインスタンスを指定します。

       awplus(config)# ip name-server 192.0.2.3
       awplus(config)# ip dns forwarding
       awplus(config)# ip dns forwarding dns64 NAT64

   Note

   この例では上位DNSサーバー（ip name-server）をIPv4アドレスで指定していますが、DNSサーバーへのアクセスはIPv6でもIPv4でもかまいません。

設定は以上です。
アドレス変換ルール（NAT46マッピング）はshow 4to6-mappingコマンドで確認できます。