# ip unnumbered

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / IPインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip unnumbered IFNAME`

`(config-if)# no ip unnumbered`

## コマンド説明

対象インターフェースをUnnumbered IPインターフェースに設定する。
no形式で実行した場合は、Unnumbered IPインターフェースとしての設定を解除する。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名。Unnumbered IPインターフェースからIPパケットを送出するときに、始点アドレスとして使うIPアドレスが設定されているインターフェースを指定する

## 使用例

ppp0インターフェースをUnnumbered IPインターフェースに設定する。ppp0から送出するIPパケットの始点アドレスには、eth0のIPアドレスを使う。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# ip unnumbered eth0

## 注意・補足事項

本コマンドはEthernet上のPPPインターフェース（pppX）、すなわち、PPPoEインターフェース上またはトンネルインターフェース（tunnelX）上でのみ有効。
トンネルインターフェース（tunnelX）は、下記動作モードの場合のみ本コマンドを使用できる。

- DS-Lite（tunnel mode ds-liteコマンド）
- GRE（tunnel mode greコマンド）
- IPsec（tunnel mode ipsecコマンド）
- IPv6（tunnel mode ipv6コマンド）
- NAT46（tunnel mode map4to6コマンド）
- OpenVPN Tun（L3）（tunnel mode openvpn tunコマンド）

IFNAMEパラメーターに指定できるインターフェースは、VLAN（vlanX）、Ethernet（ethX）、ブリッジ（brX）、ループバック（lo）のみ。なお、Unnumbered IPインターフェースでは、IFNAMEで指定したインターフェースのステータスには関知しない。すなわち、IFNAMEで指定したインターフェースがリンクダウンしていても、Unnumbered IPインターフェースは同インターフェースのアドレスを使用する。
Unnumbered IPインターフェース上で使用できるダイナミックルーティングプロトコルはOSPFとBGPのみ（RIPは使用不可）。また、OSPF/BGPの通信相手も同じUnnumbered IP設定でなくてはならない（本製品同士のみサポート）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド