# 設定例集#137: BBIX”OCX光 インターネット/v6IX”の標準方式によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話契約なし）

IPoE方式によるIPv4 over IPv6トンネルを構築し、NTT東日本・NTT西日本が提供するフレッツ 光ネクスト回線を経由してIPv4インターネットに接続するための設定例です。
本例はBBIX株式会社が提供する国内標準プロビジョニング方式を利用した接続設定例となります。

## 構成

ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1
WAN側（eth1）IPv6アドレス | リンクローカルアドレス
LAN側（eth0）IPv6アドレス | RAで受信したプレフィックス
ISPから提供された情報 (注1)
インターフェースID | ::1

Note

(注1) 本設定例では例示用IPアドレス、URL等を使用しており、実際に設定する値とは異なります。実際の設定時には、ユーザーごとに通知される各種情報をご使用ください。

ここでは、次の方針で設定を行います。

- ルーターのWAN側インターフェース（eth1）で受信したルーター通知（RA）パケットのIPv6プレフィックスと、ISPから事前に指定されたインターフェースIDにもとづいてLAN側インターフェース（eth0）にIPv6アドレスを設定します。また、受信したRAの送信元IPv6アドレスをIPv6のデフォルトゲートウェイとして登録します。WAN側インターフェースではリンクローカルアドレスを使用します。
- DHCPv6でDNSサーバーアドレスを取得します。
- NDプロキシー機能により、WAN側からLAN側端末へのNS（Neighbor Solicitation）パケットに対し、ルーターが自身のMACアドレスでNA（Neighbor Advertisement）を代理応答します。
  Note

  NDプロキシー機能は本構成に特化した機能です。本構成以外での動作はサポート対象外です。

- LAN側に接続されたコンピューターは、ルーターのLAN側インターフェースから送信されるRAによってIPv6アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレスを自動設定します。
- ルーターのLAN側インターフェースでDHCPv4サーバーを動作させ、LAN側コンピューターに対してIPv4アドレスをリースするほか、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレスとしてルーター自身のIPv4アドレスを通知します。
- ルーターのDNSリレー機能をオンにして、LAN側コンピューターからのDNSリクエストをDNSサーバーに転送します。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にIPv6インターネット、サービス情報サイト（NGN IPv6閉域網）やIPv4インターネットへのアクセスができるようにします。

## AT-NFV-APLの事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-NFV-APL側で以下のような設定を行っていることを前提としています。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
事前設定の流れについては「AT-NFV-APL」/「準備」をご覧ください。

Note

10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

### 管理IPアドレス

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

インターフェース | IPアドレス
br0 | 192.168.10.254/24

### ブリッジ

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth9 | 1 | 1
eth10 | 未所属

### 仮想インターフェース割り当て

vFirewallアプリケーションインスタンスの初期設定時には、下記のように仮想インターフェースを割り当てます。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.10.1/24
eth1 | Physical | - | eth10 | 未指定

## ルーターの設定

1. DNS問い合わせ機能を有効にします。これには、ip domain-lookupコマンドを使います。

       ip domain-lookup

2. WANポートeth1にリンクローカルアドレスを自動設定し、RAを受信できるようにします。ただし本例では、実際にRAにもとづくアドレスを設定するのはLAN側インターフェースであるため、初期設定で有効になっているアドレス自動設定（SLAAC）は無効化します。また、WANポートで受信したNSに代理応答するためLAN側インターフェース（eth0）へのNDプロキシー機能を有効にします。これには、ipv6 enable、ipv6 nd accept-ra-pinfo、ipv6 nd proxy interfaceコマンドを使います。

       interface eth1
        ipv6 enable
        no ipv6 nd accept-ra-pinfo
        ipv6 nd proxy interface eth0

3. LAN側インターフェースeth0に対し、WANポートで受信したRAで通知されたプレフィックスとISPに指定されたインターフェースIDを組み合わせたIPv6アドレスを自動設定するよう設定します。これにはipv6 address autoconfig、ipv6 address suffixコマンドを使います。
   また、IPv6設定情報をLAN側クライアントに通知するため、RAの送信を有効にします。これには、ipv6 nd suppress-ra、ipv6 nd dns-serverコマンドを使います。
   IPv6インターフェースの詳細は「IPv6」/「IPv6インターフェース」をご覧ください。
   ※IPv4アドレス 192.168.10.1/24 は AT-NFV-APLの事前設定時に設定済みのため、ip addressコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.10.1/24
        ipv6 address autoconfig eth1
        ipv6 address suffix ::1
        no ipv6 nd suppress-ra
        ipv6 nd dns-server eth0

4. IPv6パケット転送機能を有効化します。これにはipv6 forwardingコマンドを使います。

       ipv6 forwarding

5. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
   DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
   これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
   ・サブネット（network）
   ・リースするIPアドレス（range）
   ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
   ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
   ・リース時間（lease）

       ip dhcp pool pool10
        network 192.168.10.0 255.255.255.0
        range 192.168.10.100 192.168.10.131
        dns-server 192.168.10.1
        default-router 192.168.10.1
        lease 0 2 0

6. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

       service dhcp-server

7. 国内標準プロビジョニング方式によるIPv4 over IPv6トンネルインターフェースtunnel0を作成します。
   詳細は「IPv6」/「国内標準プロビジョニング方式」をご覧ください。
   ・上流インターフェース（tunnel provisioned upstream-interface）
   ・トンネル動作モード（tunnel mode provisioned）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）

       interface tunnel0
        tunnel provisioned upstream-interface eth0
        tunnel mode provisioned
        ip tcp adjust-mss pmtu

8. IPv4のデフォルト経路をtunnel0に向けます。これにはip routeコマンドを使います。
   IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

       ip route 0.0.0.0/0 tunnel0

9. ファイアウォールのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   すべてのIPv4/IPv6アドレスを表すゾーン「all」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnet、ipv6 subnetの各コマンドを使います。

       zone all
        network ipv4
         ip subnet 0.0.0.0/0
        network ipv6
         ipv6 subnet ::/0

10. IPv4の内部ネットワークを表すゾーン「ipv4-internal」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone ipv4-internal
         network lan
          ip subnet 192.168.10.0/24

11. IPv4インターネットを表すゾーン「ipv4-internet」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone ipv4-internet
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
          host nat
           ip address dynamic interface tunnel0

12. IPv6の内部ネットワークを表すゾーン「ipv6-internal」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではipv6 subnet、ipv6 addressの各コマンドも使います。

        zone ipv6-internal
         network lan
          ipv6 subnet ::/0 interface eth0
          host eth0
           ipv6 address dynamic interface eth0

13. IPv6インターネットを表すゾーン「ipv6-internet」を作成します。

        zone ipv6-internet
         network wan
          ipv6 subnet ::/0 interface eth1
          host eth1
           ipv6 address dynamic interface eth1

14. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    DHCPv4パケットを表すカスタムアプリケーション「dhcpv4」を定義します。

        application dhcpv4
         protocol udp
         dport 67 to 68

15. DHCPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「dhcpv6」を定義します。

        application dhcpv6
         protocol udp
         dport 546 to 547

16. ICMPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「icmpv6」を定義します。

        application icmpv6
         protocol ipv6-icmp

17. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - DHCPv4通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から内部へのIPv4通信を許可します
    ・rule 30 - 内部から外部へのIPv4通信を許可します
    ・rule 40 - 本製品のトンネルインターフェースに設定されたIPv4アドレスから外部へのIPv4通信を許可します
    ・rule 50 - DHCPv6通信を許可します
    ・rule 60 - ICMPv6通信を許可します
    ・rule 70 - 内部から内部へのIPv6通信を許可します
    ・rule 80 - 内部から本製品（LAN側インターフェースに設定したアドレス）へのIPv6通信を許可します
    ・rule 90 - 内部から外部へのIPv6通信を許可します
    ・rule 100 - 本製品（LAN側インターフェースに設定したアドレス）から内部へのIPv6通信を許可します
    ・rule 110 - 本製品（LAN側インターフェースに設定したアドレス）から外部へのIPv6通信を許可します
    ・rule 120 - 本製品（WAN側インターフェースのリンクローカルアドレス）から外部へのIPv6通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit dhcpv4 from all.ipv4 to all.ipv4
         rule 20 permit any from ipv4-internal to ipv4-internal
         rule 30 permit any from ipv4-internal to ipv4-internet
         rule 40 permit any from ipv4-internet.wan.nat to ipv4-internet
         rule 50 permit dhcpv6 from all.ipv6 to all.ipv6
         rule 60 permit icmpv6 from all.ipv6 to all.ipv6
         rule 70 permit any from ipv6-internal to ipv6-internal
         rule 80 permit any from ipv6-internal to ipv6-internal.lan.eth0
         rule 90 permit any from ipv6-internal to ipv6-internet
         rule 100 permit any from ipv6-internal.lan.eth0 to ipv6-internal
         rule 110 permit any from ipv6-internal.lan.eth0 to ipv6-internet
         rule 120 permit any from ipv6-internet.wan.eth1 to ipv6-internet
         protect

18. LAN側ネットワークに接続されているすべてのIPv4ホストがダイナミックENAT機能を使用してインターネットにアクセスできるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from ipv4-internal to ipv4-internet
         enable

19. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

20. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターのコンフィグ

    !
    ip domain-lookup
    !
    interface eth1
     ipv6 enable
     no ipv6 nd accept-ra-pinfo
     ipv6 nd proxy interface eth0
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.10.1/24
     ipv6 address autoconfig eth1
     ipv6 address suffix ::1
     no ipv6 nd suppress-ra
     ipv6 nd dns-server eth0
    !
    ipv6 forwarding
    !
    ip dhcp pool pool10
     network 192.168.10.0 255.255.255.0
     range 192.168.10.100 192.168.10.131
     dns-server 192.168.10.1
     default-router 192.168.10.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    interface tunnel0
     tunnel provisioned upstream-interface eth0
     tunnel mode provisioned
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    ip route 0.0.0.0/0 tunnel0
    !
    zone all
     network ipv4
      ip subnet 0.0.0.0/0
     network ipv6
      ipv6 subnet ::/0
    !
    zone ipv4-internal
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
    !
    zone ipv4-internet
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
      host nat
       ip address dynamic interface tunnel0
    !
    zone ipv6-internal
     network lan
      ipv6 subnet ::/0 interface eth0
      host eth0
       ipv6 address dynamic interface eth0
    !
    zone ipv6-internet
     network wan
      ipv6 subnet ::/0 interface eth1
      host eth1
       ipv6 address dynamic interface eth1
    !
    application dhcpv4
     protocol udp
     dport 67 to 68
    !
    application dhcpv6
     protocol udp
     dport 546 to 547
    !
    application icmpv6
     protocol ipv6-icmp
    !
    firewall
     rule 10 permit dhcpv4 from all.ipv4 to all.ipv4
     rule 20 permit any from ipv4-internal to ipv4-internal
     rule 30 permit any from ipv4-internal to ipv4-internet
     rule 40 permit any from ipv4-internet.wan.nat to ipv4-internet
     rule 50 permit dhcpv6 from all.ipv6 to all.ipv6
     rule 60 permit icmpv6 from all.ipv6 to all.ipv6
     rule 70 permit any from ipv6-internal to ipv6-internal
     rule 80 permit any from ipv6-internal to ipv6-internal.lan.eth0
     rule 90 permit any from ipv6-internal to ipv6-internet
     rule 100 permit any from ipv6-internal.lan.eth0 to ipv6-internal
     rule 110 permit any from ipv6-internal.lan.eth0 to ipv6-internet
     rule 120 permit any from ipv6-internet.wan.eth1 to ipv6-internet
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from ipv4-internal to ipv4-internet
     enable
    !
    ip dns forwarding
    !
    end