# log size

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ログ

## 構文

コマンド構文

`(config)# log DESTINATION size <50-50000>`

`(config)# no log DESTINATION size`

## コマンド説明

bufferedログとpermanentログに保存するメッセージの最大量を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`DESTINATION`
  ログ出力先。次のいずれかを指定する
  `buffered`
    ランタイムメモリー
  `permanent`
    フラッシュメモリー
`<50-50000>`
  bufferedログ、permanentログに保存するメッセージの最大量。単位はKByte。初期値はbufferedログ、permanentログの保存先であるランタイムメモリー（RAM）、フラッシュメモリー（flash:デバイス）の容量が4GBを超える場合は5000KByte、4GB以下の場合は50KByte

## 使用例

bufferedログの保存メッセージ量を20000KByteに変更する。

    AT-vFW-app(config)# log buffered size 20000

## 注意・補足事項

実際に保存されるメッセージの最大量は本コマンドで設定した値と異なる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド