[index] AT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンスマニュアル 1.0.0

# リファレンス編/OpenFlowスイッチ

      - OpenFlowスイッチ一覧
       - OpenFlowスイッチ更新
      - OpenFlowスイッチ新規追加
      - OpenFlowスイッチ接続状況
       - 接続中OpenFlowスイッチ
        - OpenFlowスイッチフロー一覧

OpenFlowスイッチ一覧

AT-SESCに登録されたOpenFlowスイッチを表示します。

表 1：表示データ
項目名 | 説明
名前 | AT-SESCに登録されたOpenFlowスイッチの名前です。
Datapath ID | OpenFlowスイッチのDatapath ID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。通常、MACアドレスをもとに自動設定されます。
アップストリームポート | OpenFlowスイッチのアップストリームポートです。
備考 | このOpenFlowスイッチの追加説明やコメントです。

表 2：コマンドボタン
項目名 | 説明
OpenFlowスイッチ追加 | 「OpenFlowスイッチ新規追加」画面を表示します。
OpenFlowスイッチ接続状況 | 「OpenFlowスイッチ接続状況」画面を表示します。
編集 | 選択したOpenFlowスイッチの「OpenFlowスイッチ更新」画面を表示します。
削除 | 選択したOpenFlowスイッチ情報を削除します。

OpenFlowスイッチ更新

既に設定されたOpenFlowスイッチ設定を更新します。

表 3：設定データ
項目名 | 説明
名前（必須項目） | OpenFlowスイッチの名前です。 名前は、最大文字数は64文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。
Datapath ID（必須項目） | OpenFlowスイッチのDatapath ID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。 デバイスのMACアドレスを設定します。同じDatapath IDの複数登録はできません。 指定されたDatapath IDは、先頭にゼロを補完した16桁の16進数になります。
アップストリームポート | OpenFlowスイッチのアップストリームポートを設定します。 アップストリームポートは1つの装置につき1つのみ登録できます。 ポートの指定は、ポート名とOpenFlowポート番号のどちらも使用できます。 「システム設定」/「OpenFlow設定」画面で「既定アップストリーム ポート」が設定されている場合、この項目を空欄にすると、「既定アップストリーム ポート」の設定が使用されます。
備考 | このOpenFlowスイッチの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

アップストリームポートのポート名は、登録するOpenFlowスイッチによって異なります。

表 4：アップストリームポートに指定できるポート名
ポート名 | 説明
AlliedWare plusスイッチ
portX.Y.Z | X:スタックメンバーID（1〜8）。スタックしていない場合は常に「1」。 Y:拡張モジュールベイの番号。CentreCOM x930シリーズ、CentreCOM x510シリーズでは常に「0」。 Z:製品本体に表記されたポート番号（OpenFlowポート番号とは異なります）。
AT-TQシリーズ無線アクセスポイント
eth0 | イーサネットポート（有線インターフェース）。OpenFlowポート番号は常に「1」。

OpenFlowポート番号は、AlliedWare plusスイッチの場合、OpenFlowスイッチ側の設定によって異なり、「接続中OpenFlowスイッチ」画面の「OpenFlow Ports」欄にて確認できます。

> Note - OpenFlowスイッチとして、AlliedWare plusスイッチとAT-TQシリーズ無線アクセスポイントが混在している環境では、「システム設定」/「OpenFlow設定」画面の「既定アップストリーム ポート」を使用せず、個別にアップストリームポートを設定してください。

表 5：コマンドボタン
項目名 | 説明
登録 | 選択したOpenFlowスイッチ情報を更新します。
キャンセル | OpenFlowスイッチ情報の更新をキャンセルします。

OpenFlowスイッチ新規追加

新しいOpenFlowスイッチを登録します。
ここで登録されたスイッチはロケーション設定を行う際に使用できます。

> Note - AT-SESCでは未登録のOpenFlowスイッチも管理対象になりますが、個別にアップストリームポートを設定する場合、ロケーション認証を使用する場合は登録が必要となります。

表 6：設定データ
項目名 | 説明
名前（必須項目） | OpenFlowスイッチの名前です。 名前は、最大文字数は64文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。
Datapath ID（必須項目） | OpenFlowスイッチのDatapath ID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。 デバイスのMACアドレスを設定します。同じDatapath IDの複数登録はできません。 指定されたDatapath IDは、先頭にゼロを補完した16桁の16進数になります。
アップストリームポート | OpenFlowスイッチのアップストリームポートを設定します。 アップストリームポートは1つの装置につき1つのみ登録できます。 ポートの指定は、ポート名とOpenFlowポート番号のどちらも使用できます。
備考 | このOpenFlowスイッチの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

アップストリームポートのポート名は、登録するOpenFlowスイッチによって異なります。

表 7：アップストリームポートに指定できるポート名
ポート名 | 説明
AlliedWare plusスイッチ
portX.Y.Z | X:スタックメンバーID（1〜8）。常に「1」。 Y:拡張モジュールベイの番号。CentreCOM x930シリーズ、CentreCOM x510シリーズでは常に「0」。 Z:製品本体に表記されたポート番号（OpenFlowポート番号とは異なります）。
AT-TQシリーズ無線アクセスポイント
eth0 | イーサネットポート（有線インターフェース）。OpenFlowポート番号は常に「1」。

AlliedWare plusスイッチの場合、OpenFlowポート番号は、OpenFlowスイッチ側の設定によって異なり、「接続中OpenFlowスイッチ」画面の「OpenFlow Ports」欄にて確認できます。

> Note - OpenFlowスイッチとして、AlliedWare plusスイッチとAT-TQシリーズ無線アクセスポイントが混在している環境では、「システム設定」/「OpenFlow設定」画面の「既定アップストリーム ポート」を使用せず、個別にアップストリームポートを設定してください。

表 8：コマンドボタン
項目名 | 説明
登録 | 入力したOpenFlowスイッチ情報を新規に登録します。
キャンセル | OpenFlowスイッチの新規追加をキャンセルします。

OpenFlowスイッチ接続状況

現在接続中のOpenFlowスイッチを表示します。

表 9：表示データ
項目名 | 説明
Datapath ID | OpenFlowスイッチのDatapath ID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。 Datapath IDをクリックすると、「接続中OpenFlowスイッチ」画面を表示します。
IPアドレス | OpenFlowスイッチのIPアドレスです。
状態 | OpenFlowスイッチの状態です。 OpenFlowスイッチの初期設定を行っている場合は「準備中」、OpenFlowスイッチの初期設定が完了し、デバイスが接続可能になった場合は「準備完了」が表示されます。
アップストリームポート名(ID) | アップストリームポートとして使用されているポート名およびOpenFlowポート番号です。
ハードウェア概要 | OpenFlowスイッチが送ってきた自身の装置情報があれば表示します。

表 10：コマンドボタン
項目名 | 説明
OpenFlowスイッチ一覧 | 「OpenFlowスイッチ一覧」画面を表示します。
更新 | 「OpenFlowスイッチ接続状況」画面の表示を現在の状況に更新します。
登録 / 編集 | 「OpenFlowスイッチ新規追加」画面、または、「OpenFlowスイッチ更新」画面を表示します。 該当するOpenFlowスイッチが未登録のときは「登録」ボタン、登録済みのときは「編集」ボタンが表示されます。
全Flow削除 | 現在OpenFlowスイッチが持つ全Flowエントリーを削除します。

接続中OpenFlowスイッチ

現在接続中のOpenFlowスイッチの詳細情報です。

表 11：表示データ
項目名 | 説明
Datapath ID | OpenFlowスイッチのDatapath ID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。
IPアドレス | OpenFlowスイッチのIPアドレスです。
プロトコルバージョン | OpenFlowスイッチとの接続に使用されているOpenFlowプロトコルのバージョンです。
状態 | OpenFlowスイッチの状態です。 OpenFlowスイッチの初期設定を行っている場合は「準備中」、OpenFlowスイッチの初期設定が完了し、デバイスが接続可能になった場合は「準備完了」が表示されます。
製造者概要 | OpenFlowスイッチが送信した製造者情報です。
ハードウェア概要 | OpenFlowスイッチが送ってきたハードウェア情報です。
ソフトウェア概要 | OpenFlowスイッチが送ってきたソフトウェア情報です。
シリアル番号概要 | OpenFlowスイッチが送ってきたシリアル番号情報です。
Datapath ID概要 | OpenFlowスイッチが送ってきたDatapath ID情報です。
OpenFlow Ports | OpenFlowスイッチが持つOpenFlowポート一覧です。

表 12：OpenFlow Ports 表示データ
項目名 | 説明
ポート番号 | OpenFlowポート番号です。
名前 | ポート名です。
MACアドレス | ポートのMACアドレスです。

表 13：ポート名
ポート名 | 説明
AlliedWare plusスイッチ
portX.Y.Z | X:スタックメンバーID（1〜8）。常に「1」。 Y:拡張モジュールベイの番号。CentreCOM x930シリーズ、CentreCOM x510シリーズでは常に「0」。 Z:製品本体に表記されたポート番号（OpenFlowポート番号とは異なります）。
eth0 | マネージメントポート（CentreCOM x930シリーズのみ）。
AT-TQシリーズ無線アクセスポイント
eth0 | イーサネットポート（有線インターフェース）。OpenFlowポート番号は常に「1」。
wlan1 | 無線インターフェース。OpenFlowポート番号は常に「2」。

OpenFlowポート番号は、AlliedWare plusスイッチの場合、OpenFlowスイッチ側の設定によって異なり、「接続中OpenFlowスイッチ」画面の「OpenFlow Ports」欄にて確認できます。

> Note - AT-TQシリーズ無線アクセスポイントをお使いの場合、eth0（有線インターフェース）、wlan1（無線インターフェース）に加え、内部的に使用されている仮想インターフェースが表示されます。

表 14：コマンドボタン
項目名 | 説明
Flows表示 | 「OpenFlowスイッチフロー一覧」画面を表示します。

#### OpenFlowスイッチフロー一覧

OpenFlowスイッチが持つ、AT-SESCから送られたフローを表示します。

(C) 2015 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002214 Rev.C