[index] AT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンスマニュアル 1.0.0

# リファレンス編/ネットワーク

      - ネットワーク一覧
       - ネットワーク更新
      - ネットワーク新規追加

ユーザーが接続するネットワークを管理します。
ユーザーに登録されたデバイスがOpenFlowスイッチに接続された場合は、ネットワークに設定されたVLANサブネットに接続されます。ユーザーにネットワークが登録されてない場合は、デフォルトVLAN（VLANなしのサブネット）に接続されます。
VLANサブネットへの接続は、接続したOpenFlowの上位ネットワークに送信されるときに、設定されたVLAN IDを持つタグVLANとして送信することにより実現します。

ネットワーク一覧

登録済みネットワーク設定の一覧を表示します。

表 1：表示データ
項目名 | 説明
ネットワークID | ネットワークの名称です。
VLAN ID | ネットワークのVLAN IDです。
備考 | ネットワークの追加説明やコメントです。

表 2：コマンドボタン
項目名 | 説明
ネットワーク追加 | 「ネットワーク新規追加」画面を表示します。
編集 | 「ネットワーク更新」画面を表示します。
削除 | ネットワーク設定を削除します。

ネットワーク更新

既に設定されたネットワーク設定を更新します。

表 3：設定データ
項目名 | 説明
ネットワークID（必須項目） | ネットワークの名称です。 別のネットワークに同じネットワークIDを使用することはできません。 IDは最大文字数は64文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。
VLAN ID（必須項目） | ネットワークのVLAN IDを設定します。既に登録済みのVLAN IDを別のネットワークに割り当てることはできません。 VLAN IDに0を設定するとVLANタグを付与しません。これはネットワーク設定を行わない状態と同じ動作になります。 VLAN IDの設定範囲は0〜4094です。
備考 | このネットワークの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

表 4：コマンドボタン
項目名 | 説明
登録 | 選択したネットワーク情報を更新します。
キャンセル | ネットワーク情報の更新をキャンセルします。

ネットワーク新規追加

新しいネットワークとそのネットワークのVLAN IDを設定します。
ネットワーク設定を利用することにより、接続許可デバイスが接続されるVLANセグメントを制御できます。
VLANセグメントへの接続制御は、接続許可デバイスが送信したパケットにVLANタグを付加することにより実現します。

表 5：設定データ
項目名 | 説明
ネットワークID（必須項目） | ネットワークの名称です。 別のネットワークに同じネットワークIDを使用することはできません。 IDは最大文字数は64文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。
VLAN ID（必須項目） | ネットワークのVLAN IDを設定します。既に登録済みのVLAN IDを別のネットワークに割り当てることはできません。 VLAN IDに0を設定するとVLANタグを付与しません。これはネットワーク設定を行わない状態と同じ動作になります。 VLAN IDの設定範囲は0〜4094です。
備考 | このネットワークの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

表 6：コマンドボタン
項目名 | 説明
登録 | 入力したネットワーク情報を新規に登録します。
キャンセル | ネットワークの新規追加をキャンセルします。

(C) 2015 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002214 Rev.C