[index] AT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンスマニュアル 1.0.0

# 付録/AT-TQシリーズ セットアップマニュアル

      - OpenFlowライセンス対応ファームウェアのインストール
       - AT-TQ3600へのインストール
       - AT-TQ4600/AT-TQ4400へのインストール
      - 設定項目
       - AT-TQ3600の設定
        - IPアドレス
        - OpenFlowコントローラーIPアドレス/ポート番号設定
       - AT-TQ4600/AT-TQ4400の設定
        - OpenFlowコントローラーIPアドレス/ポート番号設定

この節では、AT-TQシリーズ無線LANアクセスポイントをAT-SESCによるネットワーク運用・管理に対応させるためのセットアップ手順について記載します。
AT-SESCによる管理の対象となる無線アクセスポイントを次に記します。

- AT-TQ3000シリーズ：AT-TQ3600
- AT-TQ4000シリーズ：AT-TQ4600、AT-TQ4400

またAT-SESCによる管理を行うにあたり、対象無線アクセスポイントと合わせて、対応する以下のライセンスが必要となります。

- AT-TQ3600-FL15：　AT-TQ3600用OpenFlowライセンス
- AT-TQ4000-FL15：　AT-TQ4600/AT-TQ4400用OpenFlowライセンス

OpenFlowライセンス対応ファームウェアのインストール

OpenFlowライセンス対応ファームウェアのインストール手順はお使いの無線アクセスポイントによって異なります。

AT-TQ3600へのインストール

1. Webブラウザーからアクセスポイントの設定画面にログインします。
   （以下、「言語/Language」を「日本語」に設定している場合の例で説明します。）
   「基本設定」画面で、現在のファームウェアバージョンがアップグレードの対象（2.0.x）かどうか確認します。

2. 設定を初期化します。
   ファームウェアをアップグレードする前の状態で、装置設定をご購入時の状態に戻す必要があります。
   「保守管理」/「設定」画面を開き、「初期化」ボタンをクリックします。

   初期化実行後、アクセスポイントの設定画面に再度ログインします。
   設定の初期化によりアクセスポイントのIPアドレスは192.168.1.230の初期設定に戻りますのでご注意ください。
3. 「詳細設定」/「イーサネット設定」を開きます。
   以下の手順でアクセスポイントのスタティックIPアドレスを設定します。
   - 「IP アドレスの取得」を「スタティックIP」に設定します。
   - 「スタティックIPアドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」、および「DNSネームサーバー」の各項目を設定します。

   - 設定後、「適用」をクリックします。
   - 設定用コンピューターのIPアドレスを192.168.1.xxxに、サブネットマスクを255.255.255.0に変更します。（xxxには空いている任意のアドレスを指定します。）
   - 変更後のIPアドレスでアクセスポイントの設定画面に再度ログインします。
     「言語/Language」の設定が「English」になっている場合は、「日本語」に変更します。
4. 「保守管理」/「アップグレード」画面を開きます。
   「新しいファームウェアイメージ」の「参照」をクリックして、OpenFlow対応ファームウェアのファイルを指定します。（OpenFlow対応ファームウェアイメージは、OpenFlow対応ライセンスに付属のCD-Rに含まれます。この例では「AT-TQ3600-2.4.0.01.img」を指定しています。）
   ファイルを指定後、「アップグレード」をクリックしてインストールを実行します。

   完了するとログイン画面が表示されます。
5. AT-TQ3600に再度ログインします。
   ログイン後、「基本設定」画面で、ファームウェアのバージョンがOpenFlow対応ファームウェア（この例では2.4.0）になっていることを確認します。

6. セカンダリーファームウェアを更新します。
   この状態ではセカンダリーファームウェアが古いままになっています。セカンダリーファームウェアもOpenFlow対応ファームに差し替えるには、再度手順3と4を実施してください。

7. 設定を初期化します。
   通常版ファームウェアからOpenFlow対応ファームウェアに更新した場合、装置設定をご購入時の状態に戻す必要があります。
   「保守管理」/「アップグレード」画面を開き、「初期化」ボタンをクリックします。
   以上でインストール手順は完了です。

AT-TQ4600/AT-TQ4400へのインストール

1. Webブラウザーからアクセスポイントの設定画面にログインします。
   （以下、「言語/Language」を「日本語」に設定している場合の例で説明します。）
   「基本設定」画面で、現在のファームウェアバージョンがアップグレードの対象（3.0.xまたは3.1.x）かどうか確認します。

2. 設定を初期化します。
   中間ファームウェアにアップグレードする前の通常版ファームウェアの状態で、装置設定をご購入時の状態に戻す必要があります。
   「保守管理」/「設定」画面を開き、「初期化」ボタンをクリックします。

   初期化実行後、アクセスポイントの設定画面に再度ログインします。
   設定の初期化によりアクセスポイントのIPアドレスは192.168.1.230の初期設定に戻りますのでご注意ください。
3. 「詳細設定」/「イーサネット設定」を開きます。
   以下の手順でアクセスポイントのスタティックIPアドレスを設定します。
   - 「IPアドレスの取得」を「スタティックIP」に設定します。
   - 「スタティックIPアドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」、および「DNSネームサーバー」の各項目を設定します。

   - 設定後、「適用」をクリックします。
   - 設定用コンピューターのIPアドレスを192.168.1.xxxに、サブネットマスクを255.255.255.0に変更します。（xxxには空いている任意のアドレスを指定します。）
   - 変更後のIPアドレスでアクセスポイントの設定画面に再度ログインします。
     「言語/Language」の設定が「English」になっている場合は、「日本語」に変更します。
4. 「保守管理」/「アップグレード」画面を開きます。
   「新しいファームウェアイメージ」の「参照」をクリックして、中間ファームウェアのファイルを指定します。（OpenFlow対応中間ファームウェアイメージはOpenFlow対応ライセンスに付属のCD-Rに含まれます。この例では「AT-TQ4600-1.0.99.b01.img」を指定しています。）
   ファイルを指定後、「アップグレード」をクリックしてアップグレードを実行します。

5. アップグレード中は以下のような画面になります。完了するとログイン画面が表示されます。

6. アクセスポイントに再度ログインします。
   ログイン後、「基本設定」画面で、ファームウェアのバージョンが中間ファームウェア（この例では1.0.99）になっていることを確認します。

7. 「保守管理」/「アップグレード」画面を開きます。
   「新しいファームウェアイメージ」の「参照」をクリックしてOpenFlow対応ファームウェアのファイルを指定します。（OpenFlow対応ファームウェアイメージはOpenFlow対応ライセンスに付属のCD-Rに含まれます。この例では「AT-TQ4600-1.0.0.b01.img」を指定しています。）
   ファイルを指定後、「アップグレード」をクリックしてインストールを実行します。

   完了するとログイン画面が表示されます。
8. アクセスポイントに再度ログインします。
   ログイン後、「基本設定」画面で、ファームウェアのバージョンがOpenFlow対応ファームウェア（この例では1.0.0）になっていることを確認します。

9. 設定を初期化します。
   通常版ファームウェアからOpenFlow対応ファームウェアに更新した場合、装置設定をご購入時の状態に戻す必要があります。
   「保守管理」/「設定」画面を開き、「初期化」ボタンをクリックします。
   以上でインストール手順は完了です。

設定項目

アクセスポイントを使用するには、ファームウェアのインストール後、以下の設定が必要です。

AT-TQ3600の設定

#### IPアドレス

AT-TQ3600 OpenFlow対応ファームウェアは、DHCPによるアドレス取得に対応していません。
（DHCP設定を有効にした場合、自動的に192.168.1.230/24のアドレスが設定されます。）
そのため、「IPアドレスの取得」を「スタティックIP」に変更し、アドレス設定を行ってください。

#### OpenFlowコントローラーIPアドレス/ポート番号設定

OpenFlowコントローラー（AT-SESC）の設定を行います。ポート番号を省略した場合、6653が使用されます。

OpenFlowコントローラーは3台まで登録することが可能です。

- OpenFlow コントローラー IP アドレス
  OpenFlow コントローラーのIPアドレスを設定します。
- OpenFlow コントローラー ポート番号
  OpenFlow コントローラーのポート番号を設定します。

これらの項目を設定後、「適用」をクリックすると、設定は完了です。

AT-TQ4600/AT-TQ4400の設定

#### OpenFlowコントローラーIPアドレス/ポート番号設定

OpenFlowコントローラー（AT-SESC）の設定を行います。

OpenFlowコントローラーは3台まで登録することが可能です。

- OpenFlow コントローラー IP アドレス
  OpenFlow コントローラーのIPアドレスを設定します。
- OpenFlow コントローラー ポート番号
  OpenFlow コントローラーのポート番号を設定します。

これらの項目を設定後、「適用」をクリックすると、設定は完了です。

(C) 2015 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002214 Rev.C