[index] AT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンスマニュアル 1.0.0

# リファレンス編/ユーザー

      - ユーザー一覧
       - ユーザー更新
      - ユーザー新規追加

ユーザー一覧

AT-SESCに登録されたネットワークユーザーを表示します。

> Note - システム管理が可能な管理者アカウントは「システム設定」/「管理者設定」画面で管理します。本項目には表示されません。

表 1：表示データ
項目名 | 説明
アカウントID | AT-SESCに登録されたユーザーのIDです。
ネットワーク | ユーザーが接続するネットワークです。
備考 | ユーザーに対する追加の説明やコメントです。

表 2：コマンドボタン
項目名 | 説明
ユーザー追加 | 「ユーザー新規追加」画面を表示します。
編集 | 選択したユーザーの「ユーザー更新」画面を表示します。
削除 | 選択したユーザー情報を削除します。

ユーザー更新

既に設定されたユーザー情報を更新します。

表 3：設定データ
項目名 | 説明
アカウントID（必須項目） | AT-SESCに登録されるユーザーのIDです。 別のユーザーに同じIDを設定することはできません。 アカウントIDは、最大文字数は64文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。
フルネーム | AT-SESCを利用するユーザーに対して、フルネームを入力します。 ユーザー名に加えて管理者がユーザーを識別しやすくするための名前を入力します。 フルネームは最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。
ロケーション | ユーザーがネットワークにアクセス可能なロケーションを選択します。 ユーザーにロケーションを設定した場合は、そのロケーションに登録されたOpenFlowスイッチからのみ接続が可能となります。 ロケーションが選択されていない場合はすべてのOpenFlowスイッチからアクセス可能です。 ユーザーにロケーションを設定するためには、事前にロケーションを登録する必要があります。ロケーションの登録については、「ロケーション」/「ロケーション新規追加」をご参照ください。
スケジュール | ユーザーがネットワークにアクセス可能なスケジュールを選択します。 ユーザーにスケジュールを設定した場合は、そのスケジュールに登録された期間のみ接続が可能となります。スケジュールが選択されていない場合はいつでもアクセスが可能です。 ユーザーにスケジュールを設定するためには、事前にスケジュールを登録する必要があります。スケジュールの登録については、「スケジュール」「スケジュール新規追加」をご参照ください。
ネットワーク | ユーザーが接続するネットワークを選択します。 ユーザーに登録されたデバイスがOpenFlowスイッチに接続された場合は、ネットワークに設定されたVLANサブネットに接続されます。ユーザーにネットワークが登録されてない場合は、デフォルトVLAN（VLANなしのサブネット）に接続されます。 VLANサブネットへの接続は、接続したOpenFlowの上位ネットワークに送信されるときに、設定されたVLAN IDを持つタグVLANとして送信することにより実現します。 ユーザーにネットワークを設定するためには、事前にネットワークを登録する必要があります。ネットワークの登録に関しては、「ネットワーク」/「ネットワーク新規追加」をご参照ください。
備考 | 登録するユーザーに対して追加の説明やコメントがある場合に登録します。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

表 4：コマンドボタン
項目名 | 説明
登録 | 選択したユーザー情報を更新します。
キャンセル | ユーザー情報の更新をキャンセルします。

ユーザー新規追加

AT-SESCに新しいユーザーを追加します。同時に、ユーザーがアクセス可能なロケーション、スケジュール、ネットワークなどを登録します。

> Note - GUIにログイン可能な管理者アカウントとは別のユーザーになります。管理者アカウントは「システム設定」/「管理者設定」で管理します。

表 5：設定データ
項目名 | 説明
アカウントID（必須項目） | AT-SESCに登録されるユーザーのIDです。 別のユーザーに同じIDを設定することはできません。 アカウントIDは、最大文字数は64文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。
フルネーム | AT-SESCを利用するユーザーに対して、フルネームを入力します。 ユーザー名に加えて管理者がユーザーを識別しやすくするための名前を入力します。 フルネームは最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。
ロケーション | ユーザーがネットワークにアクセス可能なロケーションを選択します。 ユーザーにロケーションを設定した場合は、そのロケーションに登録されたOpenFlowスイッチからのみ接続が可能となります。 ロケーションが選択されていない場合はすべてのOpenFlowスイッチからアクセス可能です。 ユーザーにロケーションを設定するためには、事前にロケーションを登録する必要があります。ロケーションの登録については、「ロケーション」/「ロケーション新規追加」をご参照ください。
スケジュール | ユーザーがネットワークにアクセス可能なスケジュールを選択します。 ユーザーにスケジュールを設定した場合は、そのスケジュールに登録された期間のみ接続が可能となります。スケジュールが選択されていない場合はいつでもアクセスが可能です。 ユーザーにスケジュールを設定するためには、事前にスケジュールを登録する必要があります。スケジュールの登録については、「スケジュール」/「スケジュール新規追加」をご参照ください。
ネットワーク | ユーザーが接続するネットワークを選択します。 ユーザーに登録されたデバイスがネットワークに接続した場合は、ネットワークに設定されたVLANサブネットに接続されます。ユーザーにネットワークが登録されていない場合は、デフォルトVLAN（VLANなしのサブネット）に接続されます。 VLANサブネットへの接続は、接続したOpenFlowの上位ネットワークに送信されるときに、設定されたVLAN IDを持つタグVLANとして送信することにより実現します。 ユーザーにネットワークを設定するためには、事前にネットワークを登録する必要があります。ネットワークの登録に関しては、「ネットワーク」/「ネットワーク新規追加」をご参照ください。
備考 | 登録するユーザーに対して追加の説明やコメントがある場合に登録します。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

表 6：コマンドボタン
項目名 | 説明
登録 | 入力したユーザー情報を新規に登録します。
キャンセル | ユーザーの新規追加をキャンセルします。

(C) 2015 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002214 Rev.C