[index] AT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンスマニュアル 1.0.0

# インストール/AT-SESCのインストール

      - 仮想環境にインストールする際のご注意
       - VMware vSphere ESXi 5.5（Hypervisor）
       - VMware vSphere ESXi 6.0（Hypervisor）

次の手順でSDNコントローラー（AT-SESC）をインストールしてください。

> Note - 仮想環境にインストールする場合は、この章の最後の「仮想環境にインストールする際のご注意」を参照してください。

1. PCサーバーにモニター、キーボードを接続します。
2. PCサーバーとモニターの電源をオンにして、AT-SESCのインストールDVDをDVDドライブに挿入します。

   > Note - PCサーバーをDVDでブートさせる方法は、ご使用になるPCサーバーのマニュアルを参照してください。
   > なお、AT-SESCインストーラーはUEFIによるブートをサポートしていません。PCサーバーのブートローダーは従来のBIOSモードに設定してください。

3. モニターに次の画面が表示されたら、「Install AT-SESC」を選択してEnterキーを押します。

   > Note - Enterキーを押すとインストールが始まり、PCサーバーのHDDの内容は消去されます。

4. インストールが始まり、進捗が表示されます。

5. インターフェース選択画面が表示されます。
   複数のインターフェースがある場合は複数が表示されます。

   マネージメントインターフェースとして利用するインターフェースを選択し、「OK」を選択します。

   > Note - マネージメントインターフェースに指定しなかったインターフェースは、インストール終了後、GUIで設定します。

   「Cancel」を選択すると、インターフェースの設定を行わず、システムを再起動します。

   ネットワークインターフェースが発見されなかった場合は、インターフェースの設定を終了し、システムを再起動します。
6. 管理画面へのアクセスを行うためのIPアドレスを設定します。

   PCサーバーのインターフェースに設定するIPアドレスを入力し、「OK」を選択します。
   「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

   > Note - 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

   > Note - あらかじめ、設定するIPアドレスが使用されていないことをご確認ください。設定されたIPアドレスが既に使用されている場合、AT-SESCを再起動後、インターフェースが無効になり、GUIへのアクセスができなくなります。この場合、インストール手順を最初からやり直す必要があります。

7. サブネットマスクを設定します。

   サブネットマスクを入力し、「OK」を選択します。
   「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

   > Note - 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

8. デフォルトゲートウェイを設定します。

   デフォルトゲートウェイを入力し、「OK」を選択します。
   「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

   > Note - 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

9. プライマリーDNSサーバーアドレスを設定します。

   プライマリーDNSサーバーアドレスを入力し、「OK」を選択します。
   「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

   > Note - 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

10. セカンダリーDNSサーバーアドレスを設定します。

    セカンダリーDNSサーバーアドレスを入力し、「OK」を選択します。
    「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

    > Note - 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

11. 設定を確認します。

    ここまでの手順で設定した内容が画面に表示されますので、変更がなければ「Correct」を選択します。
    変更が必要な場合は、「Modify」を選択してインターフェース選択画面に戻ります。
12. PCサーバーは再起動し、AT-SESCとして動作を開始します。

    > Note - 再度AT-SESCのインストーラーが起動した場合は、DVDを取り出して、PCサーバーを再起動してください。

    > Note - これ以降の設定は、設定用コンピューターのWebブラウザーで行います。キーボードやモニターは特に必要ではありません。

    > Note - AT-SESCは、第三者が触れることができない場所に設置してください。

仮想環境にインストールする際のご注意

VMware vSphere ESXi 5.5（Hypervisor）

- OS：CentOS 4/5/6（64bit）
- ハードディスク設定：シックプロビジョニング（Lazy Zeroed）
- NIC 設定（NIC 数）：1
- 仮想ディスクサイズ：60GB 以上
- ネットワークアダプター設定：NMXNET 3

VMware vSphere ESXi 6.0（Hypervisor）

- OS：CentOS 4/5/6/7（64bit）
- ハードディスク設定：シックプロビジョニング（Lazy Zeroed）
- NIC 設定（NIC 数）：1
- 仮想ディスクサイズ：60GB 以上
- ネットワークアダプター設定：NMXNET 3

(C) 2015 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002214 Rev.C