[index] AMF Securityリファレンスマニュアル 2.2.3

# インストール / AMF Securityのインストール

次の手順でAMF Securityをインストールしてください。

> Note

> > インストール先の環境のネットワークインターフェースのリンクがアップの状態の場合、インストールに時間が掛かることがあります。該当の環境のネットワークインターフェースのリンクをダウンの状態にすると、インストールに掛かる時間を短縮できる可能性がありますが、いずれの状態でもインストールは正常に行われます。

> Note

> > 仮想環境にインストールする場合は、インストール「AMF Securityのインストール」/「仮想環境にインストールする際のご注意」を参照してください。

1. PCサーバーにモニター、キーボードを接続します。
2. PCサーバーとモニターの電源をオンにして、AMF SecurityのインストールDVDをDVDドライブに挿入します。

   > Note

   > > PCサーバーをDVDでブートさせる方法は、ご使用になるPCサーバーのマニュアルを参照してください。
   > > なお、AMF SecurityインストーラーはUEFIによるブートをサポートしていません。PCサーバーのブートローダーは従来のBIOSモードに設定してください。

3. モニターに次の画面が表示されたら、「Install AT-SESC」を選択して「Enter」キーを押します。

   > Note

   > > 「Enter」キーを押すとインストールが始まり、PCサーバーのHDDの内容は消去されます。

   「Start Recovery Mode」を選択すると、システム設定ファイルの削除やIPアドレスの再設定などを行う「リカバリーモード」が実行されます。詳しくは、付録「リカバリーモード」をご覧ください。
4. インストールが始まり、進捗が表示されます。
5. インターフェース選択画面が表示されます。
   複数のインターフェースがある場合は複数が表示されます。
   マネージメントインターフェースとして利用するインターフェースを選択し、「OK」を選択します。

   > Note

   > > マネージメントインターフェースに指定しなかったインターフェースは、インストール終了後、GUIで設定します。

   「Cancel」を選択すると、インターフェースの設定を行わず、システムを再起動します。
   ネットワークインターフェースが発見されなかった場合は、インターフェースの設定を終了し、システムを再起動します。
6. 管理画面へのアクセスを行うためのIPアドレスを設定します。
   PCサーバーのインターフェースに設定するIPアドレスを入力し、「OK」を選択します。
   「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

   > Note

   > > 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

   > Note

   > > あらかじめ、設定するIPアドレスが使用されていないことをご確認ください。設定されたIPアドレスが既に使用されている場合、AMF Securityを再起動後、インターフェースが無効になり、GUIへのアクセスができなくなります。この場合、インストール手順を最初からやり直すか、リカバリーモードによるIPアドレスの再設定を行う必要があります。

7. サブネットマスクを設定します。
   サブネットマスクを入力し、「OK」を選択します。
   「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

   > Note

   > > 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

8. デフォルトゲートウェイを設定します。
   デフォルトゲートウェイを入力し、「OK」を選択します。
   「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

   > Note

   > > 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

9. プライマリーDNSサーバーアドレスを設定します。
   プライマリーDNSサーバーアドレスを入力し、「OK」を選択します。
   「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

   > Note

   > > 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

10. セカンダリーDNSサーバーアドレスを設定します。
    セカンダリーDNSサーバーアドレスを入力し、「OK」を選択します。
    「Cancel」を選択すると、インターフェース選択画面に戻ります。

    > Note

    > > 間違った形式のアドレスを入力した場合はインターフェース選択画面に戻ります。

11. 設定を確認します。
    ここまでの手順で設定した内容が画面に表示されますので、変更がなければ「Correct」を選択します。
    変更が必要な場合は、「Modify」を選択してインターフェース選択画面に戻ります。
12. インストールが終了しました。
    DVDを取り出して「Enter」キーを押し、PCサーバーを再起動します。
13. PCサーバーは再起動し、AMF Securityとして動作を開始します。
    これ以降の設定は、設定用コンピューターのWebブラウザーで行います。キーボードやモニターは特に必要ではありません。

    > Note

    > > AMF Securityは、第三者が触れることができない場所に設置してください。

## 仮想環境にインストールする際のご注意

AMF Securityを仮想環境にインストールする場合は、下記の設定を満たす仮想マシンを作成してください。

> Note

> > 本内容は、動作を保証するものではありません。

### VMware vSphere ESXi 6.5（Hypervisor）

- OS：CentOS 4/5/6/7（64bit）
- CPU設定：2
- CPU設定（ソケットあたりのコア数）：2
- メモリ：4GB以上
- ハードディスク設定：シックプロビジョニング（Lazy Zeroed）
- NIC設定（NIC数）：1～2
- 仮想ディスクサイズ：80GB 以上
- ネットワークアダプター設定：VMXNET 3

### VMware vSphere ESXi 6.7（Hypervisor）

- OS：CentOS 7（64bit）
- CPU設定：2
- CPU設定（ソケットあたりのコア数）：2
- メモリ：4GB以上
- ハードディスク設定：シックプロビジョニング（Lazy Zeroed）
- NIC設定（NIC数）：1～2
- 仮想ディスクサイズ：80GB 以上
- ネットワークアダプター設定：VMXNET 3

### VMware vSphere ESXi 7.0（Hypervisor）

- OS：CentOS 7（64bit）
- CPU設定：2
- CPU設定（ソケットあたりのコア数）：2
- メモリ：4GB以上
- ハードディスク設定：シックプロビジョニング（Lazy Zeroed）
- NIC設定（NIC数）：1～2
- 仮想ディスクサイズ：80GB 以上
- ネットワークアダプター設定：VMXNET 3

### Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V

- プロセッサー設定（論理プロセッサー数）：2
- 起動メモリ：4096MB以上
- ネットワークアダプター設定：ネットワークアダプター（レガシーネットワークアダプターでないこと）
- ハードドライブ設定：容量可変VHDX 80GB以上
- 仮想マシンの世代：第1世代であること

### Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V

- プロセッサー設定（論理プロセッサー数）：2
- 起動メモリ：4096MB以上
- ネットワークアダプター設定：ネットワークアダプター（レガシーネットワークアダプターでないこと）
- ハードドライブ設定：容量可変VHDX 80GB以上
- 仮想マシンの世代：第1世代であること

### Microsoft Windows Server 2019 Hyper-V

- プロセッサー設定（論理プロセッサー数）：2
- 起動メモリ：4096MB以上
- ネットワークアダプター設定：ネットワークアダプター（レガシーネットワークアダプターでないこと）
- ハードドライブ設定：容量可変VHDX 80GB以上
- 仮想マシンの世代：第1世代であること