[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Tools（マネージメント） / Ping（Pingテスト設定）

本製品では指定したアドレスに対してPingテストを行い通信の疎通を確認できます。
「Ping」では、Pingテスト実行と結果の確認を行います。

表 1
Destination IP Address | Pingを実行する宛先のIPアドレスを設定します。IPv6はサポート対象外です。 デフォルトは「0.0.0.0」です。
Timeout Value | Pingがタイムアウトするまでの時間を設定します。デフォルトは「3(sec)」です。
Number of Ping Requests | 1回の操作でPingを行う回数を設定します。デフォルトは「10(times)」です。
Start | 指定した内容でPingを実行します。
Show Ping Result | Pingの実行結果を表示します。

## Pingテスト手順

1. Pingを実行する宛先のIPアドレスを「Destination IP Address」欄に指定します。
2. 応答待ち時間を1～5秒の間で「Timeout Value」欄に指定します。
3. Pingリクエスト回数を1～10回の間で「Number of Ping Requests」欄に指定します。
4. 「Start」をクリックすると指定した宛先IPアドレスに対してPingが行われます。
5. 「Show Ping Result」をクリックし、Pingの結果を確認します。
6. Pingの結果が表示されます。