[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# System（システム設定） / System Time（システム時間）

システム時間、SNTP（Simple Network Time Protocol）、Daylight Saving Time（サマータイム）の設定を行います。
本製品では、システム時間の手動設定、および、SNTPを利用した時刻設定が可能です。
SNTPを利用すると、ネットワーク上のSNTPサーバーから時刻情報を取得し、システムの時計を常に正確にあわせておくことができます。
本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、システムを再起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
これは、手動で行うこともできますが、SNTPサーバーにアクセスできる環境では、SNTPの利用をおすすめします。

## System Time

システム時間の設定を表示します。

表 1
Clock Mode | 現在設定されている、Clock Modeが表示されます。
Current Time | 現在設定されている、システム時間が表示されます。
Time Zone | 現在設定されている、協定世界時（UTC）からのオフセットが表示されます。

## Date/Time Settings

内蔵時計とSNTPに関する設定を行います。

### Clock Mode

Clock Modeの設定を行います。

表 2
Local Time | 本製品に内蔵された時計機能により日時を管理します。「Local time Settings」から、手動で時間を設定します。 時間が経つにつれて、正しい日時とのずれや、複数の本製品間の日時のずれが大きくなっていきます。 また、本製品はリアルタイムクロック機能（電池によってバックアップされる時計）を持たないため、電源のオフや設定画面の「再起動」ボタンによってシステム時刻は設定前の状態に戻ります。 デフォルトは「Local Time」です。
SNTP | 本製品の日時をSNTPサーバーに同期します。 正しい日時とのずれを最小に、また複数の本製品の日時をほぼ同一に保つことができます。

### Local time Settings

内蔵時計の日付と時刻の設定を行います。

表 3
Date Settings（YYYY:MM:DD） | 日付を入力します。（年/月/日）デフォルトは「2009/1/1」です。
Time Settings（HH:MM:SS） | 時刻を入力します。（時:分:秒）デフォルトは「00:15:59」です。
Apply | 設定を適用します。

### Simple Network Time Protocol（SNTP） Settings

SNTPに関する設定を行います。

表 4
SNTP Primary Server | 時刻同期をとるSNTPプライマリーサーバーのIPアドレスを設定します。 IPv6はサポート対象外です。デフォルトは「0.0.0.0」です。
SNTP Secondary Server | 時刻同期をとるSNTPセカンダリーサーバーのIPアドレスを設定します。 IPv6はサポート対象外です。デフォルトは「0.0.0.0」です。
SNTP Poll Interval | ポーリング間隔を設定します。1～60分を指定可能です。デフォルトは「1(min)」です。
Time Zone | 協定世界時からのオフセットを指定します。定義済みのタイムゾーン名をリストから選択します。 デフォルトは「(GMT+09：00) Osaka,Sapporo,Tokyo」です。
Apply | 設定を適用します。

## Additional Time Parameters

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。