[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# SNMP / SNMP（概要）

ネットワーク管理プロトコルSNMP（Simple Network Management Protocol）を利用するための設定を行います。

> Note

> > SNMPの設定をする前に、SNMPエージェント機能を有効にしてください。SNMPエージェント機能については、「System（システム設定） / User Interface（ユーザーインターフェース）」を参照してください。

本製品は、ネットワーク管理プロトコルSNMP（Simple Network Management Protocol）のバージョン1（SNMPv1）とバージョン2c（SNMPv2c）とバージョン3（SNMPv3）に対応しています。
ただし、トラップ送信機能はサポートしていません。
SNMPv3では、認証・暗号化機能やMIBオブジェクトへのアクセス制御など大幅な拡張がなされています。
そのため、バージョン1、2cとバージョン3では設定方法が大きく異なります。

### SNMPv1/v2cで設定できる項目

本製品では、下記の設定ができます。

- ユーザー/グループの作成
  ユーザー名、グループ名、バージョンを設定します。
  ユーザー/グループの作成は、「SNMP / SNMP User/Group（ユーザー/グループの作成）」を参照してください。
- コミュニティーの作成
  コミュニティー名、ユーザーを指定します。
  コミュニティーの作成は、「SNMP / Community Table（コミュニティーの作成）」を参照してください。
- MIBビューの定義
  グループの指定、ビュー名（読み出し可能なビュー、書き込みな可能なビュー、通知可能なビュー）、バージョンの設定をします。
  MIBビューの定義は、「SNMP / Group Access Table（ビューの定義）」を参照してください。

### SNMPv3で設定できる項目

本製品では、下記の設定ができます。

- ユーザー/グループの作成
  ユーザー名、グループ名、バージョンユーザーの認証プロトコル（MD5とSHAから選択）およびパスワード、暗号化パスワード（プロトコルはDESのみ対応）を設定します。
  ユーザー/グループの作成は、「SNMP / SNMP User/Group（ユーザー/グループの作成）」を参照してください。
- MIBビューの定義
  グループの指定、ビュー名（読み出し可能なビュー、書き込みな可能なビュー、通知可能なビュー）、バージョン、セキュリティーレベル（通信時の認証・暗号化の有無。認証なし・暗号化なし、認証あり・暗号化なし、認証あり・暗号化ありから選択）の設定をします。
  MIBビューの定義は、「SNMP / Group Access Table（ビューの定義）」を参照してください。
- MIBビューのアクセス制限
  MIBノードOIDとマスク、指定したOIDをビューに含めるかどうかを指定します。
  MIBビューのアクセス制限は、「SNMP / View Table（ビューのアクセス制限）」を参照してください。
- エンジンIDの設定
  エンジンIDを設定します。
  エンジンIDの設定は、「SNMP / Engine ID（エンジンID：SNMPv3）」を参照してください。