[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# 設定画面へのアクセス / 設定の準備

## 設定環境

本製品の設定はWebブラウザーから行います。下記のWebブラウザーがインストールされたコンピューターを用意してください。

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Opera
- Safari

> Note

> > リリース済みの最新のバージョンをご利用ください。

> Note

> > 設定用コンピューターでJavaScriptを有効にする場合は、本製品のGUIへのアクセスに対してJavaScriptを有効にしてください。

> Note

> > Microsoft EdgeはChromiumベースが対象です。また、Internet Explorerモードは未サポートです。

> Note

> > Webブラウザーのキャッシュの影響によって設定画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、キャッシュをクリアしてください。

また、本製品ご購入時のIPアドレス、管理者の初期のUser NameとPasswordは下記のとおりです。

- IPアドレス：192.168.1.1
- User Name：manager
- Password：friend

## コンピューターのIPアドレスの変更

設定用コンピューターのIPアドレスを、本製品のIPアドレスの設定に合わせて変更します。ここでは、Windows 11を使用する場合を例として説明します。

1. 「スタート」→「設定」をクリックします。
2. 設定画面の左側メニューで「ネットワークとインターネット」をクリックして、表示される「ネットワークとインターネット」設定画面で「イーサネット」をクリックします。
3. 「イーサネット」設定画面で「IP 割り当て:」の右側にある「編集」ボタンをクリックします。
4. プルダウンメニューで「手動」を選択、IPv4を「オン」にし、「IPアドレス」と「サブネットマスク」に値を入力して、「保存」ボタンをクリックします。
   「IPアドレス」には「192.168.1.xxx」（xxxは、1から254までの値）を、「サブネットマスク」には「255.255.255.0」を設定します。
   変更前のIPアドレスは、メモをとるなどして記録しておくことをお勧めします。

   > Note

   > > 本製品のデフォルトのIPアドレス「192.168.1.1」と重複しないように設定してください。

5. 設定画面を閉じます。

以上でコンピューターのIPアドレスの変更は完了です。