[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Tools（マネージメント） / Config File Backup/Restore（設定ファイルの操作）

本製品の設定ファイルのBackup（バックアップ）、Restore（復元）を行います。
設定ファイルのバックアップ/復元はHTTP経由またはTFTP経由で行えます。

> Note

> > 設定ファイルのバックアップを行う前に、「Save Settings to Flash」で設定内容をフラッシュメモリーに保存してください。本製品ではフラッシュメモリー上の設定ファイルをバックアップしますので、「Save Settings to Flash」を実行しなかった場合は、デフォルト設定のファイルがバックアップされてしまいます。

> Note

> > バックアップした設定ファイルは編集しないでください。

> Note

> > 復元した設定ファイルに含まれるIPアドレスと、Web GUIにログインしているIPアドレスが異なる場合は、接続が中断されます。新しいIPアドレスで再度ログインし直してください。

> Note

> > 下記画面例は、ファームウェアバージョンや使用するブラウザーにより表示が異なる場合があります。

## Config File Backup/Restore via HTTP

HTTP（Webブラウザー）本製品の設定ファイルをバックアップ/復元します。

表 1
Next Bootup Configure File | 次回起動時にConfig1/Config2のどちらを使用するか選択します。
Current Configure File | 起動時にConfig1/Config2のどちらが使用されたかを表示します。
Apply | 設定を適用します。
Select File | 復元する設定ファイルを指定します。 「ファイルの選択」をクリックするとファイルを選択して入力できます。 ファイル名の文字数は、使用されるWebブラウザーにより異なります。
Config File | Config1/Config2のどちらをバックアップ/復元するか選択します。 「Startup-Config」にチェックを付けた場合、起動時に使用されたコンフィグ (Current Configure File) が選択されます。
Backup | 設定ファイルをバックアップします。初期設定のファイル名は「config.bin」です。
Restore | 指定したファイルを本製品に読み込みます。

## Config File Backup/Restore via TFTP

TFTPを利用して本製品の設定ファイルをバックアップ/復元します。本機能を使用するにはTFTPサーバーが必要です。

表 2
TFTP Server IP | TFTPサーバーのIPアドレスを設定します。IPv6はサポート対象外です。
Config File | Config1/Config2のどちらをバックアップ/復元するか選択します。 「Startup-Config」にチェックを付けた場合、起動時に使用されたコンフィグ (Current Configure File) が選択されます。
Config File Name | バックアップ/復元する設定ファイルの名前を指定します。 1～64文字まで指定可能です。使用可能な文字はOSに依存します。 設定ファイルを復元する場合は、設定ファイルの拡張子（.bin）まで含める必要があります。
Backup | 設定ファイルをバックアップします。TFTPサーバーが管理するフォルダにコンフィグファイル名で指定したファイルが保存されます。
Restore | 指定したファイルを本製品に読み込みます。

## 設定ファイルのバックアップ手順

設定ファイルのバックアップ方法は以下のとおりです。

> Note

> > 設定ファイルのバックアップを行う前に、「Save Settings to Flash」で設定内容をフラッシュメモリーに保存してください。本製品ではフラッシュメモリー上の設定ファイルをバックアップしますので、「Save Settings to Flash」を実行しなかった場合は、デフォルト設定のファイルがバックアップされてしまいます。

1. HTTP経由の場合：「Backup」ボタンをクリックします。
   TFTP経由の場合：「TFTP Server IP」と「Config File Name」を入力し、「Backup」ボタンをクリックします。
2. 以下のメッセージが出るので、「保存」もしくは「名前を付けて保存」をクリックします。

   > Note

   > > 「保存」を選択した場合、ファイル名はデフォルトの「config.bin」になります。

3. 保存が完了すると、以下のメッセージが表示されます。
   保存したファイルの場所を確認したい場合は、「ダウンロードの表示」をクリックしてください。

## 設定ファイルの復元手順

設定ファイルの復元方法は以下のとおりです。

1. HTTP経由の場合：「ファイルの選択」から、復元するファイルを選択し、「Restore」をクリックします。
   TFTP経由の場合：「TFTP Server IP」と「Config File Name」に復元したいファイルが保存してあるTFTPサーバーと設定ファイル名を入力し、「Restore」ボタンをクリックします。
2. 復元が完了すると、以下のメッセージが出るので、「OK」をクリックします。

   > Note

   > > 設定を復元するとシステムは自動的に再起動します。

3. 復元後に、設定画面に接続できなくなった場合は、Webブラウザーの「更新」ボタンをクリックし、再度ログインし直してください。