[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# System（システム設定） / DHCP Auto Configuration

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）のAuto Configuration機能の有効/無効の設定を行います。
DHCP Auto Configuration機能を有効にすると、起動時にDHCPとTFTP経由で設定ファイルを自動取得し、設定ファイル（コンフィグ）を更新します。

表 1
Auto Configuration State | Auto Configuration機能のEnabled/Disabled（有効/無効）を設定します。デフォルトは「Disabled」です。
Apply | 設定を適用します。

#### DHCP/TFTPサーバーの準備

本機能を使用する場合は、本製品からアクセス可能な場所（通常は同一セグメント）にDHCPサーバーとTFTPサーバーを配置して、それぞれ下記のとおり設定します。

- DHCPサーバー
  - 本製品に仮のIPアドレスを割り当てるよう設定
  - TFTP server nameオプション（コード66）でTFTPサーバーのIPアドレスを通知するよう設定
  - Bootfile nameオプション（コード67）で設定ファイル名を通知するよう設定
- TFTPサーバー
  - 「Tools（マネージメント） / Config File Backup/Restore（設定ファイルの操作）」でバックアップした設定ファイルを、DHCPサーバーのBootfile nameオプションで指定したのと同じファイル名でダウンロードできるよう設定

#### 本製品の準備

DHCP/TFTPサーバーの準備ができたら、本製品側で以下の操作を行います。

1. 「Auto Configuration State」で「Enabled」を選択して、「Apply」ボタンをクリックします。
2. 設定を保存します。
3. 本製品を再起動します。「Reboot Type」は「Normal」のままで「Apply」ボタンをクリックします。
4. 本製品は起動時にDHCPサーバーから仮IPアドレスの割り当てを受けるとともに、TFTPサーバーアドレス、設定ファイル名の情報を取得します。
5. 本製品は割り当てられた仮IPアドレスを使用してTFTPサーバーにアクセスします。TFTPサーバーに保存されている設定ファイルをダウンロードして、本製品の設定を復元します。

復元により「Config File Backup/Restore via HTTP」画面の「Current Configure File」に表示されている設定が上書きされます。
また、設定復元後はただちに動作に反映されますので、再起動は不要です。