[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Tools（マネージメント） / Firmware Upgrade（ファームウェアアップグレード）

本製品のファームウェアのアップグレードを行います。
ファームウェアのアップグレードはHTTP経由またはTFTP経由で行えます。

> Note

> > HTTP経由でファームウェアファイルの更新中にWebブラウザーを閉じた場合、ファイルの転送が中断されファームウェアの更新は行われません。

> Note

> > 下記画面例は、ファームウェアバージョンや使用するブラウザーにより表示が異なる場合があります。

## Firmware Upgrade via HTTP

HTTPを利用して本製品のファームウェアを更新します。

表 1
Next Boot Image ID | 次回起動時にImage1/Image2のどちらを使用するかを選択します。
Running Image ID | Image1/Image2のどちらが稼働中かを表示します。
Apply | Next Boot Image IDの設定変更を適用します。
Image1 Version | Image1のファームウェアのバージョンが表示されています。
Image2 Version | Image2のファームウェアのバージョンが表示されています。
Firmware File | 「Upgrade」ボタンで更新するファームウェアファイルを指定します。 「ファイルの選択」をクリックしファイルを選択して入力できます。 ファームウェアファイル名の文字数については、使用されるWebブラウザーにより異なります。
Upgrade | ファームウェアを更新します。

> Note

> > フラッシュメモリーへの書き込み後、システムは自動的に再起動しません。手動で再起動を行ってください。

> Note

> > GS950シリーズのファームウェアをGS950 V2シリーズに適用することは未サポートです。

> Note

> > 更新中は、本製品の電源を切らないでください。

> Note

> > Upgradeを実行すると、現在稼働中でないファームウェアイメージ（Running image IDで表示されていないファームウェアイメージ）が更新されます。Upgradeしたイメージを次回起動時のファームウェアとして利用したい場合、Upgrade完了後にNext Boot Image IDの設定も変更してください。

## Firmware Upgrade via TFTP

TFTPを利用して本製品のファームウェアを更新します。本機能を使用するにはTFTPサーバーが必要です。

表 2
Image1 Version | Image1のファームウェアのバージョンが表示されています。
Image2 Version | Image2のファームウェアのバージョンが表示されています。
TFTP Server IP | 更新するファームウェアが保存されているTFTPサーバーのIPアドレスを設定します。IPv6はサポート対象外です。
Image File Name | 更新するファームウェアファイルの名前を設定します。1～64文字まで指定可能です。使用可能な文字はOSに依存します。
Retry Count | ファームウェアファイルの転送に失敗した場合のリトライ数を1～20回の間で設定します。
Upgrade | クリックすると、ファームウェアアップグレードを実行します。

> Note

> > フラッシュメモリーへの書き込み後、システムは自動的に再起動しません。手動で再起動を行ってください。

> Note

> > GS950シリーズのファームウェアをGS950 V2シリーズに適用することは未サポートです。

> Note

> > 更新中は、本製品の電源を切らないでください。

> Note

> > Upgradeを実行すると、現在稼働中でないファームウェアイメージ（「Firmware Upgrade via HTTP」画面のRunning image IDで表示されていないファームウェアイメージ）が更新されます。Upgradeしたイメージを次回起動時のファームウェアとして利用したい場合、Upgrade完了後に「Firmware Upgrade via HTTP」画面のNext Boot Image IDの設定も変更してください。