[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Bridge（詳細設定） / Trunk Config（ポートトランキング設定）

ポートトランキングは複数の物理ポートを束ねてスイッチ間の帯域幅を拡大する機能です。
束ねたポートはトランクグループと呼ばれ、論理的に1本のポートとして扱われます。
トランクグループは、VLAN内でも単一ポートとして認識されます。
また、トランクグループ内のポートに障害が発生しても残りのポートで通信が継続できるため、信頼性を向上します。

## Trunking

ポートトランキング（IEEE 802.3ad Manual Configuration）の設定を行います。

> Note

> > トランクグループは、すべて同一メディアタイプのポートで構成してください。たとえば、トランクグループ内に1000BASE-SXポートと1000BASE-LXポートを混在させるような構成はサポート対象外です。また、同一メディアタイプであっても、トランクグループ内にSFPポートと本体ポートを混在させる構成はサポート対象外です。

> Note

> > ポートトランキング機能を無効にすると、すべての項目がデフォルト値に戻ります。

表 1
Trunk ID | 設定対象のトランクIDを示します。
ポート | トランクグループに含めるポートを選択します。 AT-GS950/10 V2、AT-GS950/10PS V2では1～10、AT-GS950/18 V2、AT-GS950/18PS V2では1～18、AT-GS950/28 V2、AT-GS950/28PS V2では1～28、AT-GS950/52 V2、AT-GS950/52PS V2では1～52が選択できます。 それぞれのトランクグループには、8ポートまで所属させることが可能です（ポートは隣接していなくてもかまいません）。 ただし、1つのポートを複数のトランクグループに所属させることはできません。
状態 | トランキングの状態（Active/Passive/Manual/Disable）を設定します。デフォルトは「Disable」です。 Active：サポート対象外です。 Passive：サポート対象外です。 Manual：選択したポートでトランクグループを作成します。 Disable：トランキングを無効に設定します。
Apply | 設定を適用します。

## LACP Group Status※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。

## Port Priority※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。