[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# SNMP / Group Access Table（ビューの定義）

ビューを定義します。
ここでの設定は、テーブルとして管理されます。

> Note

> > ビューを定義する前に、グループを作成する必要があります。グループの作成は、「SNMP / SNMP User/Group（ユーザー/グループの作成）」を参照してください。

> Note

> > User Name または Group Nameに、システム初期状態で追加されている ReadOnly または ReadWrite を利用した場合、作成したSNMPビューとユーザー/グループは削除できません。

表 1
Group Name | SNMPグループ名を、「SNMP User/Group」で作成したグループの中から指定します。
Read View Name | 本グループ所属のユーザーが読み出し可能なビュー名を指定します。 空白の場合は、読み出し不可になります。 Security Modelにv1/v2cを指定したグループでは、デフォルトで登録されている「ReadWrite」ビューもしくは空白のみ指定可能です。
Write View Name | 本グループ所属のユーザーが書き込み可能なビュー名を指定します。 空白の場合は、書き込み不可になります。 Security Modelにv1/v2cを指定したグループでは、デフォルトで登録されている「ReadWrite」ビューもしくは空白のみ指定可能です。
Notify View Name | 本グループ所属のユーザーが通知可能なビュー名を指定します。 空白の場合は、通知不可になります。 Security Modelにv1/v2cを指定したグループでは、デフォルトで登録されている「ReadWrite」ビューもしくは空白のみ指定可能です。
Security Model | SNMPのバージョンをv1/v2c/v3から選択します。デフォルトは「v1」です。
Security Level | SNMPのバージョンで「v3」を選択した際に、SNMPグループ所属のユーザーに求められる最低限のセキュリティーレベルを選択します。 デフォルトは「NoAuthNoPriv」です。 NoAuthNoPriv：認証なし・暗号化なし AuthNoPriv：認証あり・暗号化なし AuthPriv：認証あり・暗号化あり 「Security Model」でSNMPv3を選択した場合のみ、「Security Level」が選択できるようになります。
Add | 設定を適用します。
Reset | 設定をリセットします。
Action | 「Delete」をクリックすると、追加したSNMPグループを削除します。