[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Bridge（詳細設定） / Bandwidth Control（帯域制御）

ポートの帯域制御について設定します。

## Storm Control

パケットストームプロテクションの設定を行います。
パケットストームプロテクションは、ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストフレーム（DLF）の受信レートに上限を設定し、パケットストームを防止するための機能です。
設定値を上回るレートでこれらのフレームを受信した場合、フレームは破棄されます。
制限できるのは以下のフレームです。

- ブロードキャストフレーム
- マルチキャストフレーム
- 未学習のユニキャストフレーム

表 1
Port | 設定対象のポートを示します。「All」の行では、すべてのポートに対して一括で設定を行うことができます。 「Ignore」を選択しているときには、Allの行の設定が適用されません。
DLF | DLF（未学習ユニキャスト）の有効/無効（Enabled/Disabled）を設定します。デフォルトは「Disabled」です。
Broadcast | ブロードキャストの有効/無効（Enabled/Disabled）を設定します。デフォルトは「Disabled」です。
Multicast | マルチキャストの有効/無効（Enabled/Disabled）を設定します。デフォルトは「Disabled」です。
Threshold | しきい値を設定します。1～22194を指定可能です。デフォルトは「22194」（64pps×22194＝1,420,416pps）です。 SFPインターフェースでは1～232を指定可能です。
Action | 「Apply」をクリックすると、設定を適用します。

> Note

> > GUI上では「64pps × （設定値）」の表示ですが、SFPインターフェースにおいては「6400pps × （設定値）」になります。そのため、デフォルトの「22194」では使用できませんので、必ず1～232の範囲に設定してください。

## Ingress Rate Limiting※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。

## Egress Rate Limiting※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。