[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Bridge（詳細設定） / IGMP Snooping

IGMP Snoopingの設定を行います。
IGMP Snoopingは、VLAN環境において不要なマルチキャストトラフィックをフィルタリングする機能です。
本製品はIGMPv1/v2スヌーピング機能をサポートしています。
IGMP Snoopingを使わない場合、マルチキャストパケットはサブネット（VLAN）単位で配送されるため、VLANにグループメンバーが1台でもいると、所属するすべてのポートにパケットが転送されてしまいます。
IGMP Snoopingを有効にすると、本製品は各ポートで交換されるIGMPメッセージを監視して、メンバーの存在するポートにだけ該当グループのトラフィックを配送するようになります。

## IGMP Snooping Settings

表 1
Status | IGMP Snoopingの有効/無効（Enabled/Disabled）を設定します。デフォルトは「Disabled」です。
Age-Out Timer | IGMP Snooping有効時、グループ作成後Membership Reportを受信しなくなってから、グループを解除するまでの時間を設定します。 デフォルトは「260（sec）」です。
Querier Status | サポート対象外です。
Query Interval | サポート対象外です。
Max Response Time | サポート対象外です。
Robustness Variable | サポート対象外です。
Last Member Query Interval | サポート対象外です。
Router Timeout | サポート対象外です。
Apply | 設定を適用します。

### Show result per 802.1Q VLAN ID

タグVLANに所属しているマルチキャスト受信者の情報を表示します。

### Show result per port-based VLAN Index

ポートベースVLANに所属しているマルチキャスト受信者の情報を表示します。

## IGMP Snooping Router Port

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。