[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Statistic Chart（統計グラフ） / Error Group（エラー別グラフ）

各ポートの、通信エラー別のグラフを表示します。

> Note

> > 表示できるパケット数の最大値は4294967295です。

表 1
Port | 表示するポートを設定します。デフォルトは「1」です。
Auto Refresh | 自動更新の間隔を5sec/10sec/15sec/30sec（5秒/10秒/15秒/30秒）の中から指定します。 デフォルトは「5(sec)」です。
Color | グラフに表示される色を、以下の中から指定します。 Green/Blue/Red/Purple/Yellow/Orange/Gray/Light Red/Light Blue/Light Green/Light Yellow/Light Gray （緑/青/赤/紫/黄/橙/灰/ライトレッド/ライトブルー/ライトグリーン/ライトイエロー/ライトグレー） デフォルトは「Green」です。
Draw | 設定した項目でグラフを表示します。横軸は表2を参照ください。縦軸はエラーの累積パケット数を示します。
Clear | グラフがクリアされます。

エラー別グラフの横軸は下表を参照ください。

表 2
InDiscards | 受信IPパケットのうち、IPレベルでのリソース不足により破棄されたものの数
InErrors | 受信後に破棄したパケット数
OutDiscards | 送信対象IPパケットのうち、IPレベルでのリソース不足により破棄されたものの数
OutErrors | 送信エラーのパケットの数
EthDrops | 受信ポートでとりこぼされたパケットの数
EthCRCAlign | CRC/Alignmentエラーのパケット総数
EthUsizePkts | アンダーサイズパケット数。正しい形式であるが、長さが64オクテットより短いパケットの総数
EthOsizePkts | オーバーサイズパケット数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数
EthFrags | フラグメントパケットの総数
EthColls | コリジョンパケットの総数