[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# System（システム設定） / System Log Settings（システムログ設定）

ログ機能（Syslog）の設定を行います。

表 1
Time Stamp | タイムスタンプ機能のEnabled/Disabled（有効/無効）を設定します。デフォルトは「Enabled」です。
Messages Buffered Size（1～200） | メッセージバッファーサイズを1～200文字で指定します。デフォルトは「50」です。
Syslog Status | SyslogのEnabled/Disabled（有効/無効）を設定します。デフォルトは「Disabled」です。
Syslog Server IP | Syslogのメッセージの転送先IPアドレスを指定します。 IPv6はサポート対象外です。デフォルトは「0.0.0.0」です。
Facility | Syslogサーバーへ送信するログファシリティー値（local0～local7）をリストから選択します。 指定したファシリティーのメッセージだけが出力されます。デフォルトは「local0」です。
Logging Level | メッセージのログレベルを指定します。 指定したレベル以上のメッセージだけが出力されます。デフォルトは「Info」です。 Alert：ただちに対処を要する状況であることを示します。 Critical：重大な問題が発生したことを示します。 Warning：警告メッセージ Info：通常運用における詳細情報
Apply | 設定を適用し、ログメッセージを表示します。
Clear | 設定をリセットします。
Refresh | 最新の情報に更新します。