[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# SNMP / View Table（ビューのアクセス制限）

ビューのアクセス制限を設定します。
ここでの設定は、テーブルとして管理されます。

> Note

> > ビューのアクセス制限を設定する前に、ビューを定義する必要があります。ビューの定義は、「SNMP / Group Access Table（ビューの定義）」を参照してください。

表 1
View Name | ビュー名を、「Group Access Table」で設定したビュー名の中から指定します。
Subtree OID | MIBノードをOID（Object Identifier）または名前（internetなど）で指定します。
OID Mask | MIBノードOIDのマスクを設定します。
View Type | 指定したOIDをビューに含めるかどうか、included/excluded（含める/含めない）を選択します。 デフォルトは「included」です。
Add | SNMPビューに指定したエントリーを追加します。
Reset | 入力した項目をリセットします。

> Note

> > SNMPのバージョンにv1/v2cを選択した場合、View Nameはデフォルトで登録されている「ReadWrite」ビューのみ指定可能です。