[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# 設定画面へのアクセス / メニュー／スイッチ情報／フロントパネル

## ナビゲーションメニュー

Web設定画面の左側には、ナビゲーションメニューがあります。

> Note

> > ナビゲーションメニューの項目は、対象機種やファームウェアのバージョンによって異なる可能性があります。

先頭にフォルダーアイコンを持つメニュー項目はサブメニューを持ちます。
フォルダーアイコンの左の「＋」をクリックすると、フォルダーが開いてその下にサブメニューが表示され「＋」は「－」に変わります。
「－」をクリックすると、フォルダーは閉じサブメニューは表示されなくなり「－」は「＋」に変わります。
各々のナビゲーションメニュー項目をクリックすると、右側に設定内容が表示されます。

> Note

> > 設定画面が完全に表示される前に、ナビゲーションメニューの別のリンクへの移動を繰り返し行うと、設定画面が応答しなくなることがあります。この状況になった場合は、Webブラウザーを閉じ設定画面に再ログインしてください。

## Switch Info（スイッチ情報）

本製品に関する情報を表示します。

表 1
System Up For | システムが起動してからの稼働時間を表示します。 最大値は497日2時間27分53秒です。最大値を超えた場合は0秒に戻ります。
Runtime Image | 動作中のファームウェアバージョンを表示します。
Boot Loader | 動作中のブートローダーのバージョンを表示します。
Version | 機器のバージョンを表示します。
DRAM Size | DRAM容量を表示します。
Flash Size | フラッシュメモリー容量を表示します。
System Name | システム名を表示します。
System Location | 設置場所を表示します。
System Contact | 連絡先を表示します。
MAC Address | MACアドレスを表示します。
IP Address | IPアドレスを表示します。
Subnet Mask | サブネットマスクを表示します。
Default Gateway | デフォルトゲートウェイを表示します。
IPv6 Information | IPv6に関する情報を表示します。サポート対象外のため、情報は表示されません。
Automatic Network Features | サポート対象外のため、常に「Disabled」が表示されます。

## Front Panel（フロントパネル）

本製品のポートの状態を、フロントパネルのイメージで表示します。
ポートの表示には、以下の種類があります。

- Port Not Connected：ポート未接続の場合は黒丸で表示されます。
- Port Disabled：ポートを無効に設定した場合は青丸で表示されます。
- Forwarding：ポートが他の機器と接続している場合、緑丸で表示されます。