[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Bridge（詳細設定） / Static Unicast（MACアドレステーブル/スタティックエントリー）

MACアドレスを手動でフォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）に登録する設定を行います。
フォワーディングデータベースは、スイッチが受信フレームの転送先ポートを決定するために使用するデータベースです。
本製品は最大16Kのアドレスを登録できます。
フォワーディングデータベースには、ポートとそのポート番号に接続された機器のMACアドレスを登録します。
手動で登録するスタティックエントリーと、学習機能により自動で登録するダイナミックエントリーの2種類があります。

> Note

> > ダイナミックエントリーについては、「Bridge（詳細設定） / VLAN」の「Dynamic Forwarding Table」を参照してください。

スイッチは、フレームの宛先MACアドレスをキーにFDBを検索して出力ポートを決定します。宛先アドレスがFDBに登録されていない場合は、同一のVLANに所属するすべてのポート（受信ポートを除く）からフレームを出力します（フラッディング）。
手動で登録したスタティックエントリーは、ナビゲーションメニューの「Save Settings to Flash」から設定をファイルに保存すれば、フォワーディングデータベースから削除されることはありません。

> Note

> > 設定の保存については、「設定画面へのアクセス / 設定の保存（Save Settings to Flash）」を参照してください。

表 1
802.1Q VLAN | MACアドレスをタグVLANに登録したい場合は、こちらにチェックを付け、VLAN IDを指定します。 タグVLANの設定は「Bridge（詳細設定） / VLAN」の「Tagged VLAN」を参照してください。
Port-Based VLAN | MACアドレスをポートベースVLANに登録したい場合は、こちらにチェックを付け、VLAN Indexを指定します。 ポートベースVLANの設定は「Bridge（詳細設定） / VLAN」の「Port-Based VLAN」を参照してください。
MAC Address | 登録したいMACアドレスを入力します。
Port Member | 登録したいMACアドレスが所属するポートを選択します。
Apply | 設定を適用します。

## Static Unicast Table

手動で登録したエントリーが画面下部に表示されます。

> Note

> > 下記は表示例です。

表 2
VLAN ID | 登録したVLAN IDが表示されます。
MAC Address | 登録したMACアドレスが表示されます。
Port Member | 選択したポートが表示されます。
Action | 「Modify」をクリックすると、クリックしたエントリーの内容を変更します。 「Delete」をクリックすると、クリックしたエントリーを削除します。
Delete All | 登録したエントリーをすべて削除します。