[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Power over Ethernet（PoE設定） / Power over Ethernet

PoEの設定を行います。
本製品の最大供給電力は以下の通りです。

表 1
機種 | 1ポートあたり | システム全体
--- | --- | ---
AT-GS950/10PS V2 | 30W | 75W
AT-GS950/18PS V2 | 30W | 185W
AT-GS950/28PS V2 | 30W | 185W
AT-GS950/52PS V2 | 30W | 370W

表 2
Power Budget | 最大供給電力を表示します。 AT-GS950/10PS V2では「75W」、AT-GS950/18PS V2、AT-GS950/28PS V2では「185W」、AT-GS950/52PS V2では「370W」が常に表示されます。
Power Consumption | PoE電源の電力使用量を表示します。
Power Remaining | PoE電源の余剰電力を表示します。
Port | ポート番号を示します。 「All」の行では、すべてのポートに対して一括で設定を行うことができます。 「Ignore」を選択しているときには、Allの行の設定が適用されません。
Admin | PoE給電機能の有効/無効（Enabled/Disabled）を表示/設定します。 デフォルトは「Enabled」です。
Status | PoEポートの状態を表示します。 Power ON：電力を供給しています。 Power OFF：電力を供給していません。または、受電機器が接続されていません。
Class | 接続された受電機器のクラス（0～4）を表示します。 接続されていない場合は「N/A」を表示します。
Priority | 給電の優先順位を設定します。 「Low（低）」「High（高）」「Critical（最高）」の3段階で設定できます。 デフォルトは「Low」です。
Power(mW) | 受電機器に供給している電力量を表示します。
Action | 「Apply」をクリックすると、対象ポートの設定を適用します。