[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# System（システム設定） / IPv4 Setup（IPv4設定）

本製品のIPアドレス情報に関する設定を行います。

> Note

> > IPアドレスを変更すると、本製品との通信が切断されます。設定を継続する場合は、変更後のIPアドレスでWeb設定画面に再ログインしてください。

> Note

> > 本製品を複数台使用する場合や、すでにIPアドレス「192.168.1.1」を使用しているネットワークの場合は、本製品を使用する前にIPアドレスの設定変更が必要です。

表 1
System MAC Address | MACアドレスを表示します。
System IP Address | IPアドレスを設定します。デフォルトは「192.168.1.1」です。
System Subnet Mask | サブネットマスクを設定します。デフォルトは「255.255.255.0」です。
System Default Gateway | デフォルトゲートウェイを設定します。デフォルトは「0.0.0.0」です。
System IP Mode | IPアドレスの取得方法を設定します。Static/DHCP/BootPが選択できますが、「DHCP」「BootP」はサポート対象外です。 デフォルトは「Static」ですので、デフォルト設定のまま、お使いください。
Apply | 設定を適用します。