[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Statistic Chart（統計グラフ） / Traffic Comparison（トラフィック比較グラフ）

通信に関するポートごとの比較グラフを表示します。

表 1
Statistics | 表示する統計項目を設定します。統計項目の詳細は表2を参照してください。 デフォルトは「Inbound Octet Rate(Bytes/s)」です。
Auto Refresh | 自動更新の間隔を5sec/10sec/15sec/30sec（5秒/10秒/15秒/30秒）の中から指定します。 デフォルトは「5(sec)」です。
Color | グラフに表示される色を、以下の中から指定します。 Green/Blue/Red/Purple/Yellow/Orange/Gray/Light Red/Light Blue/Light Green/Light Yellow/Light Gray （緑/青/赤/紫/黄/橙/灰/ライトレッド/ライトブルー/ライトグリーン/ライトイエロー/ライトグレー） デフォルトは「Green」です。
Draw | 設定した項目でグラフを表示します。横軸はポート番号を示し、縦軸は統計項目で指定したパケット数を示します。

Statisticsの項目は下表を参照ください。

表 2
Inbound Octet Rate（Bytes/s） | 秒あたりの受信オクテット数
Inbound Unicast Packet Rate（Pkts/s） | 秒あたりの上位のレイヤーに配送されたユニキャストパケット数
Inbound Non-unicast Packet Rate（Pkts/s） | 秒あたりの上位のレイヤーに配送されたノンユニキャストパケット数
Inbound Discard Rate（Pkts/s） | 秒あたりのバッファーのオーバーフローなどで破棄された受信パケット数
Inbound Error Rate（Pkts/s） | 秒あたりのエラーを含んでいるために破棄された受信パケット数
Outbound Octet Rate（Bytes/s） | 秒あたりの送信オクテット数
Outbound Unicast Packet Rate（Pkts/s） | 秒あたりの上位のレイヤーからの送信を要求されたユニキャストパケット数
Outbound Non-unicast Packet Rate（Pkts/s） | 秒あたりの上位のレイヤーからの送信を要求されたノンユニキャストパケット数
Outbound Discard Rate（Pkts/s） | 秒あたりのバッファーのオーバーフローなどで送信処理で破棄された送信パケット数
Outbound Error Rate（Pkts/s） | 秒あたりのエラーを含んでいるために破棄された送信パケット数
Ethernet Undersize Packet Rate（Pkts/s） | 秒あたりのアンダーサイズフレーム数
Ethernet Oversize Packet Rate（Pkts/s） | 秒あたりのオーバーサイズフレーム数
Inbound Octets（Bytes） | 受信オクテット数
Inbound Unicast Packets（Pkts） | 上位のレイヤーに配送されたユニキャストパケット数
Inbound Non-unicast Packets（Pkts） | 上位のレイヤーに配送されたノンユニキャストパケット数
Inbound Discards（Pkts） | バッファーのオーバーフローなどで破棄された受信パケット数
Inbound Errors（Pkts） | エラーを含んでいるために破棄された受信パケット数
Outbound Octets（Bytes） | 送信オクテット数
Outbound Unicast Packets（Pkts） | 上位のレイヤーからの送信を要求されたユニキャストパケット数
Outbound Non-unicast Packets（Pkts） | 上位のレイヤーからの送信を要求されたノンユニキャストパケット数
Outbound Discards（Pkts） | バッファーのオーバーフローなどで送信処理で破棄された送信パケット数
Outbound Errors（Pkts） | エラーを含んでいるために破棄された送信パケット数
Ethernet Undersize Packets（Pkts） | アンダーサイズフレーム数
Ethernet Oversize Packets（Pkts） | オーバーサイズフレーム数