[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# Bridge（詳細設定） / QoS

QoS（Quality of Service）機能の設定を行います。
本製品のQoS機能では、IPヘッダー内の「DSCP（DiffServ Code Point）」やIEEE 802.1Qタグ内の「CoS（Class of Service）」によってデータを分類・グループ化し、各グループの優先度に従ってデータを転送します。

> Note

> > QoSの設定をする前に、各ポートでJumboフレームを無効にする必要があります。Jumboフレームの設定については、「Physical Interface（ポート設定） / Physical Interface（ポート設定）」を参照してください。

> Note

> > 「CoS Status」と「DSCP Mapping」どちらも有効にした場合は、DSCP値による送信キューの割り当てが優先されます。

## CoS

CoS（Class of Service）値に対する送信キューの割り当ての設定を行います。

> Note

> > CoSを無効にすると、すべての項目がデフォルト値に戻ります。

> Note

> > タグなしフレームを受信した場合に、どの送信キューに割り当てるかを決めるには、ユーザープライオリティー値を設定する必要があります。ユーザープライオリティー値の設定は、「Bridge（詳細設定） / QoS」の「Port Priority」を参照してください。

表 1
CoS Status | CoS（Class of Service）のEnabled/Disabled（有効/無効）を設定します。デフォルトは「Disabled」です。
Priority | CoS値（0～7）です。 タグなしフレームの場合は、「Bridge（詳細設定） / QoS」の「Port Priority」でポートごとに設定したユーザープライオリティー値がCoS値と見なされます。
Queue | CoS値がセットされたパケットを受信した際に割り当てる送信キュー（Low/Medium/High/Highest）を選択します。 デフォルトは「Low」です。
Apply | 設定を適用します。

## Port Priority

各ポートのユーザープライオリティー値を設定します。
タグなしフレームを受信した場合に、ポートごとに、どのCoS値がセットされたフレームとして対応するかを設定します。
受信したタグなしフレームは、各ポートに割り当てられたユーザープライオリティー値をCoS値として、それぞれのCoS値に対応する送信キューに入ります。
また、該当フレームの転送先がタグ付きポートだった場合は、ユーザープライオリティー値をVLANタグ内のCoSフィールドにセットして送信します。
デフォルトでは、すべてのポートに、ユーザープライオリティー0が割り当てられています。

> Note

> > ユーザープライオリティー値（CoS値）に対する送信キューの割り当ての設定は、「Bridge（詳細設定） / QoS」の「CoS」を参照してください。

表 2
Port | ポート番号を示します。「All」の行では、すべてのポートに対して一括で設定を行うことができます。 「Ignore」を選択しているときには、Allの行の設定が適用されません。
User Priority | スイッチポートのユーザープライオリティー値（0～7）を指定します。デフォルトは「0」です。
Action | 「Apply」をクリックすると、設定を適用します。

## DSCP

DSCP（DiffServ Code Point）を設定します。

### DiffServ（Differentiated Service）

DiffServ（Differentiated Service）は、ネットワーク境界（エッジ）で流入トラフィックをクラス分け・マーキングし、ネットワーク内部ではマーカーだけを見てQoSを適用できるようにする技術です。
DiffServでは、マーキング用にIPヘッダーのTOSオクテットを再定義しています。従来、TOSオクテットは3ビットの優先度フィールドと、3または4ビットのTOSフラグフィールド、および予約済みフィールドで構成されていましたが、DiffServでは先頭6ビットをDSCP（DiffServ Code Point）として定義しなおしています。DSCPフィールドは0～63の値をとるマーカーフィールドであり、各値の意味は個々のネットワーク主体（DiffServドメイン）が独自に定義します。たとえば、DSCP=20は低遅延・狭帯域、DSCP=21は中遅延・広帯域などといった定義が可能です。

### DSCP

DSCPとは、IPヘッダーのDiffServフィールド（TOSフィールドとも呼ばれる）内にある6ビットのフィールドです。0～63の値をとります。パケットを受信する機器に対して、該当パケットのトラフィッククラスを示すために使われます。DSCP値の意味は各機器が独自に管理し、それに基づいてパケットを処理します。
パケットのDSCP値にしたがってQoSを制御するネットワーク上の領域をDiffServドメインと呼びます。DiffServドメインの入り口にあたる機器では、IPアドレスやプロトコル、ポート番号など、DSCP以外の条件をもとにパケットを分類し、DiffServドメイン内で規定されたDSCP値を付加します。これにより、DiffServドメイン内ではDSCP値による統一的なQoSの実施が可能になります。

表 3
DSCP Mapping | DSCPマッピング機能のEnabled/Disabled（有効/無効）を設定します。デフォルトは「Disabled」です。
DSCP In | DSCP値（0～63）です。
Queue | DSCP値がセットされたパケットを受信した際に割り当てる送信キュー（Low/Medium/High/Highest）を選択します。 デフォルトは「Low」です。
Apply | 設定を適用します。
Reset to Default | 工場出荷時の状態にリセットします。

## Scheduling Algorithm

送信キューのスケジューリング方式を設定します。
本製品では、重み付けラウンドロビン（Weighted round robin priority）と、絶対優先（Strict priority）のどちらで行うかを選択できます。
デフォルトでは、絶対優先（Strict priority）が設定されています。

表 4
Scheduling Algorithm | スケジューリング方式を選択します。
Strict Priority | 絶対優先方式。 キューの優先度の高いものから優先的に送信します。 優先度の高いキューにパケットが残っている場合には、それより優先度の低いキューからのパケットは全く送信することができなくなります。
Weighted Round Robin | 重み付きラウンドロビン方式。 それぞれのキューに指定されている最大送信パケット数に従って、各キューから順々に送信します。 優先度の低いキューからも一定数のパケットを送信できます。 最大送信パケット数は、Low=1、Medium=2、High=4、Highest=8です。
Apply | 設定を適用します。

## IPv6 Traffic Class Priority Settings※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。